[newcurve]
cockpit_tacholinie

[pnt]
0
0
[pnt]
10
0
[pnt]
20
10
[pnt]
30
34
[pnt]
40
57
[pnt]
50
84
[pnt]
60
107
[pnt]
70
130
[pnt]
80
152
[pnt]
90
174
[pnt]
100
195
[pnt]
110
228
[pnt]
120
249
[pnt]
130
252

[newcurve]
cockpit_oeldruck

[pnt]
300
0
[pnt]
600
1.1
[pnt]
1700
4.7
[pnt]
3000
6.3

[newcurve]
odometer_10er-uebertrag
[pnt]
0
0
[pnt]
0.9
0
[pnt]
1
1

[newcurve]
cockpit_engine_temperature

[pnt]
50
0

[pnt]
60
10

[pnt]
80
40

[pnt]
90
55

[pnt]
100
70

[pnt]
120
100

[newcurve]
cockpit_bremse_p_winkel

[pnt]
550000
0

[pnt]
1200000
125

[const]
automatic_battery_switch
0

[const]
auxheat_via_button
1

[const]
wiper_lever
0

[newcurve]
cockpit_warndruck

[pnt]
550000
1

[pnt]
700000
0

[const]
cockpit_gangwahltaster_alt
0

[const]
cockpit_zentralschmierung_dist
50

[const]
cockpit_zentralschmierung_maxtime
30

[const]
cockpit_gear_D_only
1

[const]
cockpit_has_20h_switch
1

[const]
cockpit_has_retarderswitch
1

[const]
cockpit_has_coolingswitch
1

[const]
cp_fahrertuer_anschlagseite
1

[const]
cp_ramp_anschlagseite
1

[const]
cp_edoor_anschlagseite
1

[const]
cp_edoorhandle2_anschlagseite
1

[const]
cp_upperedoor_anschlagseite
1


[const]
eng_vent_spd_denominator
2

[const]
cockpit_aftdoorlight_condition_D92
0



=============================================
Inverse Widerstände (Leitwerte) in 1/Ohm.


Allgemeiner Stromverbrauch Panel (sonstige): 1x40W (1x0.0174 1/Ohm)

[const]
cp_general_Rinv
0.0174

.............................

Frontheizgerät: 1x60W (1x0.104 1/Ohm)

[const]
cp_klimator_Rinv
0.104

.............................

Hintere Heizgeräte (zusammen): 60W (0.104 1/Ohm)

[const]
cp_cabinheater_Rinv
0.104
