
[friendlyname]
Irisbus|Karosa| 
B961E
DP Praha

[description]
Karosa B961 je model městského autobusu, který vyráběla společnost Karosa Vysoké Mýto v letech 2003 až 2006. 
------------------------
Verze 0.9

------------------------
Model: lukasek1973, VonShark, marty515
Script: marty515, VonShark
Sound: VonShark
Texture: lukasek1973, flori3308
------------------------
Původní autoři
------------------------
Model: marty515
Script: MR, Daniel94, marty515
Sound: marty515, Redgunn, Lachy
Texture: marty515, Lachy

------------------------
Pohonná jednotka
------------------------
Motor:  Iveco Cursor F2 B (EURO 3)
Max. výkon: 213 kW při 2 050 ot/min
Převodovka: Voith D 854.3 – třístupňová, plně automatická s vestavěným hydraulickým retardérem
Max. rychlost 70 km/h 

------------------------
Technické údaje
------------------------

délka ......................... 17 590 mm
šířka ......................... 2 500 mm
výška ......................... 3 165 mm
celková hmotnost .............. 17 800 kg
pohot. hmotnost ............... 14 400 kg
nejmenší sv. výška ............ 200 mm
počet míst k sezení ........... 45+1
počet míst k stání ............ 122
[end]

[number]
Karosa_B961E.org

	[registration_free]

[registration_automatic]



[kmcounter_init]
1993
60000



[sound]
sound\sound_B961_main.cfg

[sound_ai]
sound\sound_B961_main.cfg

[model]
model\model_B961E_Main.cfg

[paths]
model\paths_Main_B961E.cfg

[passengercabin]
model\passengercabin_B961E_Main.cfg

	////////////////////////////////////////////////////////
		Scripts
	////////////////////////////////////////////////////////

[varnamelist]
25
script\AI_varlist.txt
script\Collision_varlist.txt
script\antrieb_varlist_voith-zf.txt
script\engine_varlist_turbo.txt
script\elec_varlist.txt
script\bremse_varlist.txt
script\auspuff_varlist.txt
script\lights_varlist.txt
script\door_varlist85Mod_961.txt
script\wiper_varlist.txt
script\cockpit_varlist.txt
script\klappern_varlist.txt
script\heizung_varlist.txt
script\rain_varlist.txt
script\dirt_varlist.txt
script\OIS_varlist.txt
script\BUSE_varlist.txt
script\wimpel_varlist.txt
script\visual_varlist.txt
script\cashdesk_varlist.txt
script\ticketprinter_varlist.txt
script\okna_varlist.txt
script\JKZ_varlist.txt
script\MESIT_varlist.txt
script\articulation_varlist.txt

[stringvarnamelist]
7
script\OIS_stringvarlist.txt
script\BUSE_stringvarlist.txt
script\ticketprinter_stringvarlist.txt
script\cockpit_stringvarlist.txt
script\JKZ_stringvarlist.txt
script\DPP_stringvarlist.txt
script\MESIT_stringvarlist.txt

[script]
28
script\man_D92_main.osc
script\man_D86_main_AI.osc
script\collision_manual.osc
script\cockpit_m.osc
script\Voith_DIWA.osc
script\engine_turbo.osc
script\elec.osc
script\bremse.osc
script\auspuff.osc
script\lights.osc
script\door_nd_961.osc
script\wiper.osc
script\klappern.osc
script\forcefeedback.osc
script\rain.osc
script\dirt.osc
script\sound_volume.osc
script\heizung.osc
script\OIS.osc
script\BUSE.osc
script\wimpel.osc
script\cashdesk.osc
script\ticketprinter.osc
script\okna_old.osc
script\JKZ.osc
script\DPP.osc
script\MESIT.osc
script\articulation.osc


[constfile]
18
script\AI_constfile.txt
script\collision_constfile.txt
script\Voith_D854.3E.txt
script\engine_constfile_D2865.txt
script\elec_constfile.txt
script\bremse_constfile_D92.txt
script\lights_constfile.txt
script\door_constfile_B961.txt
script\auspuff_constfile.txt
script\cockpit_constfile_D92.txt
script\klappern_constfile.txt
script\forcefeedback_constfile.txt
script\wiper_constfile.txt
script\dirt_constfile.txt
script\heizung_constfile.txt
script\OIS_constfile.txt
script\BUSE_constfile.txt
script\articulation_constfile.txt

////////////////////////////////////////////////////////
		Kameras *NEU01*
	////////////////////////////////////////////////////////

	Folgender Befehl fügt eine Kamera hinzu. Die Reihenfolge entscheidet darüber,
	in welcher selbigen die Kameras später erscheinen. _fahrer heißt, dass es sich
	um eine Fahrersicht handelt. Später wird dem _fahrgast hinzugefügt werden, welcher
	erst durch einen grundsätzlichen Wechsel der Perspektive aktiviert wird und welcher
	nicht die Ehre hat, auf einem Isri 200 zu sitzen...

	* x (lateral)
	* y (longitudinal)
	* z (vertikal)
	* dist, d.h. wie weit befindet sich das Auge vor dem Halsgelenk ;-) vgl. Außensicht:
		hier ist die Distanz variabel und normalerweise einige Dekameter positiv, sodass
		der Mittelpunkt (durch x,y,z) in Form des Busses sichtbar und zentriert ist.
		Beim Fahrer sollte der Wert ein wenig negativ sein, da sich der Kopf nicht ums Auge sondern
		um eine Punkt, ca. 6cm dahinter dreht ;-)
	* sichtwinkel: Bildausschnitt in Grad, für Fahrer normalerweise 52°, normal ist jedoch 45°.
	* Normale Sichtausrichtung in Querrichtung in °
	* Normale Sichtausrichtung in vikale Richtung in °

0: Blick nach ganz links	
[add_camera_driver]
-0.93
5.72
2.209
-0.06
48
-130
-10
1: Jeste levejsi :-)
[add_camera_driver]
-0.6
4.92
2.268
-0.06
48
-60
0
2: Leva
[add_camera_driver]
-0.6
4.92
2.268
-0.06
48
-20
0

3: Normal (std)
[add_camera_driver]
-0.6
4.82
2.268
-0.06
58
0
-6



4: Prava
[add_camera_driver]
-0.6
5.07
2.268
-0.06
48
35
-5

5: Zrcatka

[add_camera_driver]
-0.798
4.92
2.268
-0.06
48
35
12
[view_schedule]


6: dvere predek
[add_camera_driver]
-0.6
5.22
2.209
-0.06
55
80
-5

7: Do vozu
[add_camera_driver]
-0.6
5.757
2.209
-0.06
50
118
-10

8: Do vozu 2
[add_camera_driver]
-0.040
5.42
2.209
-0.06
50
180
-10

9: Kontrolky
[add_camera_driver]
-0.6
5.32
2.268
-0.06
58
0
-30
[view_ticketselling]



################
Passagiersichten
################

	8: Cestujci stoj. pred.
[add_camera_pax]
0
4.134
2.716
-0.06
45
-15
-25

	0: Hinten mittig sitzend
[add_camera_pax]
-0.351
-4.242
2.3
-0.06
45
0
0

	1: Na stojaka
[add_camera_pax]
0
-0.5
2.6
-0.06
45
90
0
	2: vorne auf dem "Beifahrersitz"
[add_camera_pax]
0.8
3.6
2.3
-0.06
45
-20
0

	3: Houpacka
[add_camera_pax]
-0.918
-5.634
2.25
-0.06
45
0
0


	4: Houpacka2
[add_camera_pax]
0.918
-5.634
2.25
-0.06
45
0
0

	5: Ridic
[add_camera_pax]
0.0
4.537
2.716
-0.06
45
180
0

	6: Ridic schody
[add_camera_pax]
0.823
4.878
2.321
-0.06
45
-90
0

	7: Cestujci stoj. zad.
[add_camera_pax]
0
-4.35
2.716
-0.06
45
0
0

[add_camera_pax]
0
-5.634
2.5
-0.06
45
0
0


	Folgender Befehl setzt die Standardfahrerkamera:

[set_camera_std]
3

	Folgender Befehl setzt den Zentrierpunkt der Außenkamera:

[set_camera_outside_center]
0
0
1.3

	////////////////////////////////////////////////////////
		ticket block attach points
	////////////////////////////////////////////////////////	

	Please mind: Nr.0 = ticket type 0, Nr.1 = ticket type 1 and so on.

ticket type 0:

[new_attachment]

attach_rot_y
0

attach_rot_z
90

attach_trans
-1.08
5.50
1.65

ticket type 1:

[new_attachment]

attach_rot_y
0

attach_rot_z
90

attach_trans
-1.08
5.45
1.65

ticket type 2:

[new_attachment]

attach_rot_y
0

attach_rot_z
90

attach_trans
-1.08
5.40
1.65

ticket type 3:

[new_attachment]

attach_rot_y
0

attach_rot_z
90

attach_trans
-1.08
5.35
1.65

ticket type 4:

[new_attachment]

attach_rot_y
0

attach_rot_z
90

attach_trans
-1.08
5.30
1.65
	////////////////////////////////////////////////////////
		Reflexionskameras *NEU01*
	////////////////////////////////////////////////////////
	
[add_camera_reflexion_2]
-1.369
5.716
2.5
0
52
160
-10
-0.15

[add_camera_reflexion]
1.327
6.37
2.355
0
54
206
-7

[add_camera_reflexion]
0.329
5.649
2.827
0
52
198
-22

[add_camera_reflexion_2]
0.925
5.702
2.828
0
52
230
-20
0.2



	////////////////////////////////////////////////////////
		Physikalische und geometrische Grunddaten
	////////////////////////////////////////////////////////

[mass]
8

500
200
500

[momentofintertia]
300
80
300

[boundingbox]
2.52
9.5
2.5
0
0.7
1.7

[schwerpunkt]
1.2

[rollwiderstand]
900

[rot_pnt_long]
-1.64

[inv_min_turnradius]
0.13

[ai_deltaheight]
-0.10

	Vorderachse:

[newachse]
achse_long
3.958
achse_maxwidth
2.4
achse_minwidth
1.76
achse_raddurchmesser
0.940
achse_feder
270.25739999999996
achse_maxforce
63
achse_daempfer
16
achse_antrieb
0

	Hinterachse:

[newachse]
achse_long
-1.64
achse_maxwidth
2.4
achse_minwidth
1.2
achse_raddurchmesser
0.940
achse_feder
605.376
achse_maxforce
116
achse_daempfer
16
achse_antrieb
0

[coupling_back]
0
-4.24869
0.503

[couple_back]
Karosa_B961E_Trail.bus
false
