'######################
' ZF S5 - 680 (recomendado para OF1721 5 Marchas)
'######################

[const]
numgears_fw
5

[const]
antrieb_getr_ratioR
-6.67

[const]
antrieb_getr_ratio1
4.01

[const]
antrieb_getr_ratio2
2.22

[const]
antrieb_getr_ratio3
1.33

[const]
antrieb_getr_ratio4
1.00

[const]
antrieb_getr_ratio5
0.79

[const]
antrieb_getr_ratio6
0

' Losses due to the drivetrain (use 1 if don't have loss)

[const]
antrieb_getr_ratio1_loss
1

[const]
antrieb_getr_ratio2_loss
1

[const]
antrieb_getr_ratio3_loss
1

[const]
antrieb_getr_ratio4_loss
0.85

[const]
antrieb_getr_ratio5_loss
0.75

[const]
antrieb_getr_ratio6_loss
1

[const]
antrieb_i_achse
4.89

[const]
antrieb_kupp_Mmax_haft
1300

[const]
antrieb_kupp_Mmax_gleit
1100

[const]
gear_efficiency
0.70


