[friendlyname]
Ciferal
Megabus - Volvo B58
Branco

[description]
Ciferal Megabus 1993 Volvo B58/275

Modelo by Victor Nathan
Edição e conversão: Luiz Matheus
Caixas e logo Ciferal: VH Pinturas
Chassi e Rodas: Victor Ortega
Bancos, alavanca de câmbio e parasol: Wallace Machado
Manete: ARS Conversões
Volante e Setas: Sergio Guilherme
Extintor, caixa de troco, catraca e sanfona: Marcos Elias
Centro da articulação interna "Cesto": R.kmargo (RKC)
Sons by Montanha com adições do Gabriel Barbosa e Jeferson Vieira
Scripts do Letreiro: Marcos Elias
Scripts do Câmbio e Motor: Gabriel Barbosa
Demais Scripts: M&R Software, Kyle Ortiz e Ondrej Slucik.
[end]

	[number] aktiviert die Zuweisung von Nummern
	{colorscheme specific numbers path}	Pfad zu den *.org-(Omsi-Registration)-Dateien, welche für die Vergabe von Nummern zuständig sind.

	Aufbau einer Nummernliste: in der ersten Zeile kommt der Name des Anstrichs (wie er auch im CTC angegeben wird), dann beliebig viele zulässige Nummern.
	Steht in der ersten Zeile nichts, dann handelt es sich um die "Hauptliste", welche für alle Anstriche gilt, für welche keine Nummern spezifiziert werden.


	[registration_automatic] aktiviert die Zuweisung der Kennzeichen im automatischen Modus
	{regPrefix}				Präfix vor Nummer am Kennzeichen. Soll bspw. Nr 2000 das Kennzeichen "D-A 2000H" bekommen, ist der Präfix "D-A "
	{regPostfix}				Postfix hinter Nummer am Kennzeichen. Im obigen Beispiel "H".

	[registration_list] öffnet die angegebene Datei, um die Kennzeichenzuweisung nach den Nummern vorzunehmen. Der Index läuft hierbei parallel zu jener *.org-Datei, welche die Hauptliste enthält.
	{filename}

	[registration_free] aktiviert die freie Kennzeichenzuweisung. Im AI-Modus wird ein Kennzeichen der Map-Registrations-Datei verwendet, der User kann es für sein Fahrzeug frei wählen.




[number]
Regs_Megabus.org

	[registration_free]

[registration_automatic]
B-V 


[kmcounter_init]
1992
60000



[sound]
Sound\Sound_B58_Allison.cfg

[sound_ai]
Sound\Sound_B58_Allison.cfg

[model]
Model\Megabus_Main.cfg

[paths]
Model\Paths_Main.cfg

[passengercabin]
Model\Passengercabin_Main.cfg

	////////////////////////////////////////////////////////
		Scripts
	////////////////////////////////////////////////////////

[varnamelist]
21
script\AI_varlist.txt
script\collision_varlist.txt
script\Gearbox_Allison_varlist.txt
script\engine_turbo_varlist.txt
script\elec_varlist.txt
script\bremse_varlist.txt
script\auspuff_varlist.txt
script\lights_varlist.txt
script\door_varlist.txt
script\wiper_varlist.txt
script\cockpit_varlist.txt
script\klappern_varlist.txt
script\heizung_varlist.txt
script\rain_varlist.txt
script\dirt_varlist.txt
script\IBIS_varlist.txt
script\articulation_varlist.txt
script\matrix_varlist.txt
script\wimpel_varlist.txt
script\visual_varlist.txt
script\fortochka_anim_varlist.txt
script\catraca_varlist.txt

[stringvarnamelist]
4
script\IBIS_stringvarlist.txt
script\matrix_stringvarlist.txt
script\cockpit_stringvarlist.txt
script\door_stringvarlist.txt

[script]
24
script\man_D92_main.osc
script\man_D86_main_AI.osc
script\collision.osc
script\cockpit.osc
script\gearbox_allison_700.osc
script\engine.osc
script\elec.osc
script\bremse.osc
script\auspuff.osc
script\lights.osc
script\doordar.osc
script\wiper.osc
script\klappern.osc
script\forcefeedback.osc
script\rain.osc
script\dirt.osc
script\sound_volume.osc
script\heizung.osc
script\IBIS.osc
script\articulation.osc
script\Matrix_MEP4Dig.osc
script\wimpel.osc
script\fortochka_anim.osc
script\catraca.osc

[constfile]
18
script\AI_constfile.txt
script\collision_constfile.txt
script\gearbox_constfile_MT.txt
script\engine_Volvo_THD101GC.txt
script\elec_constfile.txt
script\bremse_constfile.txt
script\lights_constfile.txt
script\door_constfile.txt
script\auspuff_constfile.txt
script\cockpit_constfile.txt
script\klappern_constfile.txt
script\forcefeedback_constfile.txt
script\wiper_constfile.txt
script\dirt_constfile.txt
script\heizung_constfile.txt
script\IBIS_constfile.txt
script\articulation_constfile.txt
script\matrix_constfile.txt



	////////////////////////////////////////////////////////
		Kameras *NEU01*
	////////////////////////////////////////////////////////

	Folgender Befehl fügt eine Kamera hinzu. Die Reihenfolge entscheidet darüber,
	in welcher selbigen die Kameras später erscheinen. _fahrer heißt, dass es sich
	um eine Fahrersicht handelt. Später wird dem _fahrgast hinzugefügt werden, welcher
	erst durch einen grundsätzlichen Wechsel der Perspektive aktiviert wird und welcher
	nicht die Ehre hat, auf einem Isri 200 zu sitzen...

	* x (lateral)
	* y (longitudinal)
	* z (vertikal)
	* dist, d.h. wie weit befindet sich das Auge vor dem Halsgelenk ;-) vgl. Außensicht:
		hier ist die Distanz variabel und normalerweise einige Dekameter positiv, sodass
		der Mittelpunkt (durch x,y,z) in Form des Busses sichtbar und zentriert ist.
		Beim Fahrer sollte der Wert ein wenig negativ sein, da sich der Kopf nicht ums Auge sondern
		um eine Punkt, ca. 6cm dahinter dreht ;-)
	* sichtwinkel: Bildausschnitt in Grad, für Fahrer normalerweise 52°, normal ist jedoch 45°.
	* Normale Sichtausrichtung in Querrichtung in °
	* Normale Sichtausrichtung in vertikale Richtung in °

	0: Blick nach ganz links
[add_camera_driver]
-0.751
4.55
2.25
-0.06
48
-120
-5
	1: Blick nach schräg links
[add_camera_driver]
-0.751
4.55
2.25
-0.06
48
-60
-5
	2: Blick in den linken Spiegel
[add_camera_driver]
-0.751
4.55
2.25
-0.06
48
-20
-5

	3: Blick nach vorne (std)
[add_camera_driver]
-0.751
4.55
2.25
-0.06
65
0
-10

	4: Blick in den rechten Spiegel
[add_camera_driver]
-0.751
4.55
2.25
-0.06
48
33
0

	5: Blick zur Tür
[add_camera_driver]
-0.751
4.55
2.25
-0.06
55
85
-10

	5: Blick nach ganz rechts
[add_camera_driver]
-0.751
4.55
2.25
-0.06
55
115
-10

################
Passagiersichten
################

	0: Hinten mittig sitzend
[add_camera_pax]
0.0
-5.3
2.3
-0.06
45
0
0

	1: Stehplatz an der Hintertür
[add_camera_pax]
-0.3
-0.5
2.2
-0.06
45
90
0
	2: vorne auf dem "Beifahrersitz"
[add_camera_pax]
0.8
3.6
2.1
-0.06
45
-20
0




	Folgender Befehl setzt die Standardfahrerkamera:

[set_camera_std]
3

	Folgender Befehl setzt den Zentrierpunkt der Außenkamera:

[set_camera_outside_center]
0
0
1.2



	////////////////////////////////////////////////////////
		Reflexionskameras *NEU01*
	////////////////////////////////////////////////////////

	In dieser Sektion werden die Reflexionkameras gesetzt. Ist dieses Fahrzeug das eigene, wird aus einer jeden Kamera Perspektive
	die Szene gerendert und dann entsprechend aufsteigend in die Texturen mit den Namen "reflexion0.bmp", "reflexion1.bmp" usw. gespeichert,
	von wo aus dann auf die Textur zwecks eigentlichen Rendervorgang zurückgegriffen werden kann.

[add_camera_reflexion_2]
-1.41456
5.33642
2.49143
0
52
169
-10
0.15

[add_camera_reflexion]
1.39097
5.84795
2.56791
0
52
201
-6


	////////////////////////////////////////////////////////
		Physikalische und geometrische Grunddaten
	////////////////////////////////////////////////////////


	Masse in t:
[mass]
11

	Trägheitsmomente um x, y und z-Achse, also Quer-, Längs- und Hochachse um den Schwerpunkt in dieser Reihenfolge in t*m^2:
500
200
500

[momentofintertia]
300
80
300


	Boundingbox des Busses *NEU01*

[boundingbox]
2.5
10.630
3.3
0
0.828
1.649


	Höhe d. Schwerpunktes überm Boden:

[schwerpunkt]
1.6



	Rollwiderstand (konstant, wird demnächst eventuell geändert) als Kraft in N
[rollwiderstand]
900

	Längskoordinate des Drehpunktes, wenn der Bus eine Kurve beschreibt:
[rot_pnt_long]
-2.34

	Kehrwert des minimalen Lenkradiuses: (Berechenbar über die Formel: inv_turnradius = tan(alpha)/s,
	wobei alpha der maximale Winkel bspw. der Vorderachse und s deren Abstand zum Drehpunkt in Längsrichtung ist:

[inv_min_turnradius]
0.13

[ai_deltaheight]
-0.10


	Folgende Sektion erzeugt nacheinander die Busachsen mit ihren Parametern. ACHTUNG: bei einem Fahrzeug mit
	unterschiedlich großen Rädern sollte zunächst die angetriebene Achse eingegeben werden, da die zuerst ein-
	gegebene Achse den Antriebsraddurchmesser vorgibt, d.h. das Getriebeübersetzungsverhältnis zur Ge-
	schwindigkeit ist in Bezug auf die 0. Achse gemessen.

	Vorderachse - Roda Frente:
[newachse]
achse_long
3.08
achse_maxwidth
2.4
achse_minwidth
1.76
achse_raddurchmesser
1.012
achse_feder
520
achse_maxforce
90
achse_daempfer
15
achse_antrieb
0

	Hinterachse - Roda Atras:
[newachse]
achse_long
-2.34
achse_maxwidth
2.4
achse_minwidth
1.2
achse_raddurchmesser
1.012
achse_feder
500
achse_maxforce
116
achse_daempfer
15
achse_antrieb
1

	Articulado:
[coupling_back]
0
-4.48482
0.550

[couple_back]
Megabus_B58_Trail.bus
false