[friendlyname]
LiAZ
5293.70 msk
Moskow 11AP

[description]

[end]

[number]
Regs_msk.org

[registration_automatic]
xx_

[registration_automatic]
77_

[kmcounter_init]
2007
0

[sound]
sound\sound_LiAZ-5293.53_ZF_Ecomat.cfg

[sound_ai]
sound\sound_LiAZ-5293.53_ZF_Ecomat.cfg

[model]
model\model_5293.70_msk.cfg

[paths]
model\paths_LiAZ-529370.cfg

[passengercabin]
model\passengercabin_LiAZ-529370.cfg

	////////////////////////////////////////////////////////
		Scripts
	////////////////////////////////////////////////////////

[varnamelist]
23
script\AI_varlist.txt
script\Collision_varlist.txt
script\antrieb_varlist.txt
script\engine_varlist.txt
script\elec_varlist.txt
script\bremse_varlist.txt
script\auspuff_varlist.txt
script\lights_varlist.txt
script\door_varlist.txt
script\wiper_varlist.txt
script\cockpit_varlist.txt
script\klappern_varlist.txt
script\rollband_varlist.txt
script\heizung_varlist.txt
script\rain_varlist.txt
script\dirt_varlist.txt
script\IBIS_varlist.txt
script\Matrix_varlist.txt
script\visual_varlist.txt
script\fort_varlist.txt
script\cashdesk_varlist.txt
script\autoinform_varlist.txt
script\taupunkt_varlist.txt

[stringvarnamelist]
5
script\IBIS_stringvarlist.txt
script\rollband_stringvarlist.txt
script\Matrix_stringvarlist.txt
script\cockpit_stringvarlist.txt
script\autoinform_stringvarlist.txt

[script]
24
script\main.osc
script\collision.osc
script\ZF Ecomat\cockpit_ZF_Ecomat.osc
script\ZF Ecomat\ZF_Ecomat.osc
script\engine.osc
script\elec.osc
script\bremse.osc
script\auspuff.osc
script\lights.osc
script\doors.osc
script\wiper.osc
script\klappern.osc
script\forcefeedback.osc
script\rain.osc
script\dirt.osc
script\sound_volume.osc
script\heizung.osc
script\rollband.osc
script\IBIS-2.osc
script\Matrix_D.osc
script\Fortochki.osc
script\cashdesk.osc
script\autoinform.osc
script\taupunkt.osc

[constfile]
19
script\AI_constfile.txt
script\collision_constfile.txt
script\ZF Ecomat\ZF_Ecomat_constfile.txt
script\engine_constfile.txt
script\elec_constfile.txt
script\bremse_constfile.txt
script\lights_constfile.txt
script\door_constfile.txt
script\auspuff_constfile.txt
script\cockpit_constfile.txt
script\klappern_constfile.txt
script\rollband_constfile.txt
script\forcefeedback_constfile.txt
script\wiper_constfile.txt
script\dirt_constfile.txt
script\heizung_constfile.txt
script\IBIS_constfile.txt
script\matrix_constfile.txt
script\taupunkt_constfile.txt



	////////////////////////////////////////////////////////
		Kameras *NEU01*
	////////////////////////////////////////////////////////


	0: Вид назад-влево
[add_camera_driver]
-1
4.19
2.36
-0.06
48
-120
-5
	1: Вид влево
[add_camera_driver]
-0.79
4.0
2.36
-0.06
48
-60
-5
	2: Вид на левое зеркало
[add_camera_driver]
-0.79
4.0
2.36
-0.06
50
-15
-5

	3: Вид вперед
[add_camera_driver]
-0.79
4.0
2.36
-0.06
50
3
-10
2.13

        4: Вид на правую половину лобовухи
[add_camera_driver]
-0.79
4.0
2.36
-0.06
55
25
-10

        5: Вид на зеркала
[add_camera_driver]
-0.79
4.0
2.36
-0.06
55
20
10

	6: Вид направо
[add_camera_driver]
-0.79
4.0
2.36
-0.06
55
85
-10

	7: Вид направо-назад
[add_camera_driver]
-0.79
4.2
2.36
-0.06
55
115
-10


	8: Вид на лоток для денег и монетницу
[add_camera_driver]
-0.35
4.40
2.36
-0.06
55
50
-45
2.13

	9: Вид на панель переключателей
[add_camera_driver]
-0.79
4.19
2.36
-0.06
50
-45
-45
2.13

	10: Вид на центральную часть приборки
[add_camera_driver]
-0.76
4.80
2.60
-0.06
50
0
-70


	11: Вид на приборку сверху
[add_camera_driver]
-0.79
3.9
3.0
-0.06
50
0
-50


################
Passagiersichten
################

	0: Вид с заднего "дивана"
[add_camera_pax]
0.17
-5.83
2.55
-0.06
55
0
-8

	1: Вид с накопительной площадки
[add_camera_pax]
-0.89
-0.65
2.26
-0.06
55
20
-10
	2: Вид с правого переднего места
[add_camera_pax]
0.97
2.89
2.15
-0.06
55
-20
0

	3: Вид на салон назад
[add_camera_pax]
0.0
3.67
2.26
-0.06
55
-180
-10

	4: Вид с задней колесной арки
[add_camera_pax]
-0.98
-3.23
2.30
-0.06
55
0
-8

        5: Вид с кондукторского места
[add_camera_pax]
0.96
-3.52
2.54
-0.06
55
-20
-10


	Folgender Befehl setzt die Standardfahrerkamera:

[set_camera_std]
3

	Folgender Befehl setzt den Zentrierpunkt der AuЯenkamera:

[set_camera_outside_center]
0
0
1.0

	////////////////////////////////////////////////////////
		Reflexionskameras *NEU01*
	////////////////////////////////////////////////////////

	In dieser Sektion werden die Reflexionkameras gesetzt. Ist dieses Fahrzeug das eigene, wird aus einer jeden Kamera Perspektive
	die Szene gerendert und dann entsprechend aufsteigend in die Texturen mit den Namen "reflexion0.bmp", "reflexion1.bmp" usw. gespeichert,
	von wo aus dann auf die Textur zwecks eigentlichen Rendervorgang zurьckgegriffen werden kann.

Левое зеркало

[add_camera_reflexion_2]
-1.4479
4.99418
2.37877
0
52
175
-4
0.15

Правое зеркало

[add_camera_reflexion]
1.37665
5.62813
2.44577
0
52
199
-5

Салонное зеркало

[add_camera_reflexion]
0.01
5.03
2.83
0
52
195
-15

Широкоугольное зеркало

[add_camera_reflexion]
1.33685
5.55398
2.76352
0
80
194
-13

	////////////////////////////////////////////////////////
		ticket block attach points
	////////////////////////////////////////////////////////	

	Please mind: Nr.0 = ticket type 0, Nr.1 = ticket type 1 and so on.

ticket type 0:

[new_attachment]

attach_rot_z
0

attach_trans
0.209447
5.14417
1.62607

ticket type 1:

[new_attachment]

attach_rot_z
0

attach_trans
0.254695
5.14417
1.62607

ticket type 2:

[new_attachment]

attach_rot_z
0

attach_trans
0.299313
5.14417
1.62607

ticket type 3:

[new_attachment]

attach_rot_z
0

attach_trans
0.343885
5.14417
1.62607

ticket type 4:

[new_attachment]

attach_rot_z
0

attach_trans
0.389789
5.14417
1.62607




	////////////////////////////////////////////////////////
		Physikalische und geometrische Grunddaten
	////////////////////////////////////////////////////////


	Masse in t:
[mass]
11.3

	Trдgheitsmomente um x, y und z-Achse, also Quer-, Lдngs- und Hochachse um den Schwerpunkt in dieser Reihenfolge in t*m^2:
450
200
400

[momentofintertia]
250
80
250


	Boundingbox des Busses *NEU01*

[boundingbox]
2.5
11.37
3.9
0
-0.05
2.28


	Hцhe d. Schwerpunktes ьberm Boden:

[schwerpunkt]
1.3



	Rollwiderstand (konstant, wird demnдchst eventuell geдndert) als Kraft in N
[rollwiderstand]
1000

	Lдngskoordinate des Drehpunktes, wenn der Bus eine Kurve beschreibt:
[rot_pnt_long]
-3.26

	Kehrwert des minimalen Lenkradiuses: (Berechenbar ьber die Formel: inv_turnradius = tan(alpha)/s,
	wobei alpha der maximale Winkel bspw. der Vorderachse und s deren Abstand zum Drehpunkt in Lдngsrichtung ist:

[inv_min_turnradius]
0.13

[ai_deltaheight]
-0.10


	Folgende Sektion erzeugt nacheinander die Busachsen mit ihren Parametern. ACHTUNG: bei einem Fahrzeug mit
	unterschiedlich groЯen Rдdern sollte zunдchst die angetriebene Achse eingegeben werden, da die zuerst ein-
	gegebene Achse den Antriebsraddurchmesser vorgibt, d.h. das Getriebeьbersetzungsverhдltnis zur Ge-
	schwindigkeit ist in Bezug auf die 0. Achse gemessen.

	Vorderachse:


[newachse]

	Koordinate:

achse_long
2.82

	Breite der Auflageflдche beider Reifen, also ungefдhr die Busbreite

achse_maxwidth
2.48

achse_minwidth
1.86

	Raddurchmesser der Rдder dieser Achse

achse_raddurchmesser
1.02

	Federkonstante der Federung PRO SEITE in kN/m

achse_feder
800

	Hцchstbelastung in kN

achse_maxforce
70

	Dдmpferkonstante in kNs/m

achse_daempfer
16
	Ist diese Achse angetrieben?

achse_antrieb
0


	Hinterachse:

[newachse]
achse_long
-3.26
achse_maxwidth
2.56
achse_minwidth
1.26
achse_raddurchmesser
1.02
achse_feder
800
achse_maxforce
120
achse_daempfer
16
achse_antrieb
1