[const]
standheizung_vorlauf
20

[const]
standheizung_nachlauf
70

[const]
standheizung_minlauf
20

[const]
standheizung_brenner_t_ein
75

[const]
standheizung_brenner_t_aus
80

[const]
heizung_Qrate_standheizung
36000


[const]
cabinair_Qrate_envir_factor
80

[const]
cabinair_cvm
950000
J/K

[const]
cabinair_Qrate_engine_factor
18

[const]
cabinair_T_passenger
-37
°C

[const]
cabinair_Vrate_passenger
0.00012
m³/s

[const]
cabinair_absHum_passenger
51
g/m³

[const]
cabinair_V
101
m³

[const]
cabinair_cv
719
J/kgK


[const]
cabinair_A_perdoor
0.2
m²

[const]
cabinair_A_klimatizace
0.5
m²

[const]
cabinair_A_perwindow
0.025
m²

[const]
cabinair_A_frontheater
0.04
m²

[const]
cabinair_A_cabinheater
0.5
m²

[const]
cabinair_windowdoor_minkmh
4

[const]
cabinair_windowdoor_effectivity
1.0

[const]
heat_exchanger_effectivity
0.9
