Antrieb für C954E ZF 6S1600





[newcurve]
antrieb_getr_ratio

[pnt]
-1
-7.1

[pnt]
0
0

[pnt]
1
6.70

[pnt]
2
3.81

[pnt]
3
2.29

[pnt]
4
1.48

[pnt]
5
1.00

[pnt]
6
0.73



[const]
antrieb_i_achse
4.25


[const]
antrieb_kupp_Mmax_haft
1200

[const]
antrieb_kupp_Mmax_gleit
1100






[newcurve]
antrieb_kupplung

[pnt]
0
1


[pnt]
0.95
0

[pnt]
1
0



[newcurve]
antrieb_shifter_posx

[pnt]
-1
-1

[pnt]
0
0

[pnt]
1
-0.5

[pnt]
2
-0.5

[pnt]
3
0

[pnt]
4
0

[pnt]
5
0.5

[pnt]
6
0.5


[newcurve]
antrieb_shifter_posy

[pnt]
-1
-1

[pnt]
0
0

[pnt]
1
1

[pnt]
2
-1

[pnt]
3
1

[pnt]
4
-1

[pnt]
5
1

[pnt]
6
-1

[const]
antrieb_shifter_spdx
12

[const]
antrieb_shifter_spdy
3

[const]
antrieb_clutch_warning_time
15

---------------------------------------
Nötig fürs KI-Script:

[const]
antrieb_getr_ratioR
-4.84

[const]
antrieb_getr_ratio1
3.43

[const]
antrieb_getr_ratio2
2.01

[const]
antrieb_getr_ratio3
1.42

[const]
antrieb_getr_ratio4
1.00

[const]
antrieb_getr_ratio5
0.83

[const]
antrieb_getr_ratio6
0.59

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd1
710

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd1
883

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd2
630

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd2
850

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd2
1300

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd2
1300

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd3
1100

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd3
1100

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd3
1800

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd3
1800

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd4
1600

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd4
1600

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd5
1400

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd5
1400

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd6
1200

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd6
1200