'##############
'LightScript
'##############

'Simulates lighting system

'(c) 11.05.2009 Rüdiger Hülsmann
'(c) 02.01.2011 Marcel Kuhnt

'Script Version: 1.1
'Omsi release: 1.0

'Needs:
'- Cockpit (Batterietrennschalter)
'- Door (Haltestellenbremse für Bremslicht)

'Revision History:
'- Rüdiger Hülsmann	11.05.2009	Bremslichter an Bremsdruck gekoppelt
'- Marcel Kuhnt		10.06.2009	Schlüsselschalter-Logik für Stand- und Abbl.-licht verändert, Fernlicht hinzugefügt
'- Marcel Kuhnt		10.08.2009	Added Revision History
'- Marcel Kuhnt & RÜH	22.10.2009	Removed Light Switch Sound (added to cockpit)
'- Rüdiger Hülsmann	28.10.2009	Added changeover variable for lower level and front right interior light (fixed light overlay problem)
'- Rüdiger Hülsmann	18.07.2010	Light switch adapted to new ignition key algorithm
'- Marcel Kuhnt		21.09.2010	Changed interpretation of AI_Light, light flasher
'- RÜdiger Hülsmann	15.11.2010	AI-warning lights
'- Rüdiger Hülsmann	21.11.2010	Interiour and warning lights independent from busbar_main, blinker fix (situation reload)
'- Rüdiger Hülsmann	27.11.2010	Warning lights bug removed
'- Rüdiger Hülsmann	08.12.2010	Light bug "untenohnevornerechts" removed
'- Marcel Kuhnt		28.12.2010	Extracted AI lighting in separated macro (for using with AI script)
'- Marcel Kuhnt		02.01.2011	Corrected AI warn blinker deactivation
'- Rüdiger Hülsmann	02.01.2011	Driver light fixed
'- Rüdiger Hülsmann	05.01.2011	Fog lamp
'- Rüdiger Hülsmann	07.01.2011	highbeam switch sound
'- Rüdiger Hülsmann	18.01.2011	Blinker switch on sound added

'------------------------------------------------------------------------------------------

{trigger:kw_fernlicht_toggle}
	(L.L.lights_sw_fern) ! (S.L.lights_sw_fern)
	(T.L.ev_wischerhebel)
{end}

{trigger:kw_fernlicht_toggle_off}
	(L.L.cp_schluessel_rot)

'Wenn Schlüsselposition Aus oder Standlicht dann Abbl-Licht, dann Fernlicht wieder ausschalten (Lichthupe)
	0.8 <
	{if}
		0 (S.L.lights_sw_fern)
		(T.L.ev_wischerhebel)
	{endif}
{end}

{trigger:kw_scheinwerfer_toggle}
	(L.L.cp_schluessel_rot)

'Wenn Schlüsselposition Aus oder Standlicht dann Abbl-Licht
	0.8 <
	{if}
		1 (S.L.cp_schluessel_rot)
'Wenn Schlüsselposition Abbl.-Licht dann Aus
	{else}
		0 (S.L.cp_schluessel_rot)
	{endif}

	(T.L.ev_schluessel_dreh)
{end}

{trigger:kw_standlicht_toggle}

	(L.L.cp_schluessel_rot)

'Wenn Schlüsselposition Aus oder Abbl-Licht dann Standlicht
	s0 0.8 > l0 0.2 < ||
	{if}
		0.5 (S.L.cp_schluessel_rot)
'Wenn Schlüsselposition Standlicht dann Aus
	{else}
		0 (S.L.cp_schluessel_rot)
	{endif}

	(T.L.ev_schluessel_dreh)
{end}

{trigger:blinker_off}
	(L.L.lights_sw_blinker) 0 >
	{if}
			(T.L.ev_lights_blinker_swoff)
			0 (S.L.lights_sw_blinker) 
	{endif}
{end}

{trigger:blinker_left_move}
	(L.L.lights_sw_blinker)
	0 =
	{if}
		1 (S.L.lights_sw_blinker)
		(T.L.ev_lights_blinker_swon)
		(M.L.lights_startblinkgeber)
	{else}
		(T.L.ev_lights_blinker_swoff)
		0 (S.L.lights_sw_blinker) 
	{endif}
{end}


{trigger:blinker_right_move}
	(L.L.lights_sw_blinker)
	0 =
	{if}
		2 (S.L.lights_sw_blinker)
		(T.L.ev_lights_blinker_swon)
		(M.L.lights_startblinkgeber)
	{else}
		(T.L.ev_lights_blinker_swoff)
		0 (S.L.lights_sw_blinker)  
	{endif}
{end}

{trigger:blinker_left_set}
	(L.L.lights_sw_blinker) 1 = !
	{if}
		(T.L.ev_lights_blinker_swon)
	{endif}
	1 (S.L.lights_sw_blinker)
	(M.L.lights_startblinkgeber)
{end}

{trigger:blinker_right_set}
	(L.L.lights_sw_blinker) 2 = !
	{if}
		(T.L.ev_lights_blinker_swon)
	{endif}
	2 (S.L.lights_sw_blinker)
	(M.L.lights_startblinkgeber)
{end}

{trigger:blinker_warn_toggle}
	(L.L.lights_sw_warnblinker) ! (S.L.lights_sw_warnblinker) 
	{if}
		(M.L.lights_startblinkgeber)
	{endif}

	1 (S.L.cp_taster_warnblinker)
		
{end}

{trigger:blinker_warn_toggle_off}
	(L.L.lights_sw_warnblinker) 
	{if}
		0 (S.L.cp_taster_warnblinker)
	{else}
		0.6 (S.L.cp_taster_warnblinker)
	{endif}
{end}

{macro:lights_frame}


	(M.L.lights_AI)

	(M.L.lights_runblinkgeber)


	(L.L.brake) 0.1 > (L.L.bremse_halte) ||
		(S.L.lights_brems)

	 (L.L.antrieb_getr_aktugang) -1 =
		(S.L.lights_rueckfahr)

	(L.L.lights_sw_blinker) 1 = (L.L.elec_busbar_main) && (L.L.lights_sw_warnblinker) || (L.L.lights_blinkgeber) &&
		(S.L.lights_blinker_l)

	(L.L.lights_sw_blinker) 2 = (L.L.elec_busbar_main) && (L.L.lights_sw_warnblinker) || (L.L.lights_blinkgeber) &&
		(S.L.lights_blinker_r)

'MCQ: AI-Blinkererkennung:
	(L.L.AI) !
	{if}
		(L.L.lights_sw_blinker) 1 = (L.L.elec_busbar_main) && (L.L.lights_sw_warnblinker) || 
			(S.L.AI_Blinker_L)

		(L.L.lights_sw_blinker) 2 = (L.L.elec_busbar_main) && (L.L.lights_sw_warnblinker) ||
			(S.L.AI_Blinker_R)

		(L.L.lights_fern)
		{if}
			2
		{else}
			(L.L.lights_abbl)
			{if}
				1
			{else}
				(L.L.lights_stand)
				{if}
					0.5
				{else}
					0
				{endif}
			{endif}
		{endif}
		(S.L.AI_Light)

		(L.L.lights_beleuchtung_oberdeck) (L.L.lights_beleuchtung_unterdeck) && (S.L.AI_Interiorlight)

	{endif}

'Automatische Blinkerabschaltung:

	(L.L.Axle_Steering_0_L) (C.L.lights_blinkautom_minLenk) > (L.L.lights_sw_blinker) 2 = &&
	{if}
		1 (S.L.lights_blinkautom_r_armed)
	{else}
		(L.L.lights_blinkautom_r_armed)
		{if}
			(T.L.ev_lights_blinker_swoff)
			0
				(S.L.lights_sw_blinker) (S.L.lights_blinkgeber)
				(S.L.lights_blinkautom_r_armed)
		{endif}
	{endif}

	(L.L.Axle_Steering_0_L) /-/ (C.L.lights_blinkautom_minLenk) > (L.L.lights_sw_blinker) 1 = &&
	{if}
		1 (S.L.lights_blinkautom_l_armed)
	{else}
		(L.L.lights_blinkautom_l_armed)
		{if}
			(T.L.ev_lights_blinker_swoff)
			0
				(S.L.lights_sw_blinker) (S.L.lights_blinkgeber)
				(S.L.lights_blinkautom_l_armed)
		{endif}
	{endif}




'	Beleuchtungsfunktionen 

	(L.L.elec_busbar_main)
	{if}


'Lichterzustand in Abhängigkeit vom Schlüsselschalter und Batterierelais setzen:


		(L.L.cp_taster_nebelschluss_target) (S.L.lights_nebelschluss)

		(L.L.cp_schluessel_rot) 0.2 > 
		{if}
	
			1
			(S.L.lights_stand)
			(S.L.lights_rueck)

			(L.L.cp_schluessel_rot) 0.8 > 
			{if}
				1
				(S.L.lights_abbl)
			 	1 (S.L.Spot_Select)
			{else}
			 	-1 (S.L.Spot_Select)
				0
				(S.L.lights_abbl)
			{endif}
		{else}
			0
			(S.L.lights_stand)
			(S.L.lights_rueck)
			(S.L.lights_abbl)
		 	-1 (S.L.Spot_Select)
		{endif}

'		Fernlicht
		(L.L.lights_sw_fern)
		{if}
			1
			(S.L.lights_fern)
			(S.L.lights_abbl)
			0 (S.L.Spot_Select)
		{else}
			0 (S.L.lights_fern)
		{endif}



		
	{else}
		-1 (S.L.Spot_Select)
		0 (S.L.lights_stand) (S.L.lights_abbl) (S.L.lights_rueck) (S.L.lights_nebelschluss) (S.L.lights_fern)
	{endif}


	(L.L.elec_busbar_avail)
	{if}
'		Beleuchtung Oberdeck
		(L.L.cp_licht_oberdeck_sw) (S.L.lights_beleuchtung_oberdeck)

'		Beleuchtung Unterdeck
		(L.L.cp_licht_unterdeck_sw) (S.L.lights_beleuchtung_unterdeck)


'		Beleuchtung unten rechts
		(L.L.cp_licht_untenrechts_sw) (S.L.lights_beleuchtung_untenrechts)


'		Wechselschaltung Beleuchtung Unterdeck OHNE unten rechts:
		(L.L.lights_beleuchtung_untenrechts) ! (L.L.lights_beleuchtung_unterdeck) && (S.L.lights_beleuchtung_unterdeck_ohnevornerechts) 

'		Fahrerlicht
		(L.L.cp_fahrerlicht_sw) (L.L.cp_schluessel_rot) 0.2 > (L.L.doorTarget_0) (L.L.doorTarget_1) || && ||
		(L.L.elec_busbar_main) &&
		{if}	
			1 (S.L.lights_fahrerlicht)
		{else}
			0 (S.L.lights_fahrerlicht)
		{endif}
	{else}
		0 (S.L.lights_fahrerlicht) (S.L.lights_beleuchtung_oberdeck)
		(S.L.lights_beleuchtung_unterdeck) (S.L.lights_beleuchtung_untenrechts) (S.L.lights_beleuchtung_unterdeck_ohnevornerechts)
	{endif}



{end}



{macro:lights_AI}
'AI-Einfluss auf Beleuchtung:
	(L.L.AI)
	{if}
		(L.L.AI_Blinker_L) (L.L.AI_Engine) 0.5 > &&
		{if}
			1 (S.L.lights_sw_blinker)
			(M.L.lights_startblinkgeber)
		{else} 
			(L.L.AI_Blinker_R) (L.L.AI_Engine) 0.5 > && 
			{if}
				2 (S.L.lights_sw_blinker)
				(M.L.lights_startblinkgeber)
			{else}
				0 (S.L.lights_sw_blinker)
			{endif}

		{endif}
		
		(L.L.AI_Blinker_R) (L.L.AI_Blinker_L) &&
		{if}
			1 (S.L.lights_sw_warnblinker)
			(M.L.lights_startblinkgeber)
		{else}
			0 (S.L.lights_sw_warnblinker)
		{endif}


'	{endif}

		(L.L.AI_Light) 
		{if}
			(L.L.AI_Engine) 0.5 >
			{if}
				(L.L.AI_Light) 0.75 >
				{if}
					1
				{else}
					0.5
				{endif}
				(S.L.cp_schluessel_rot)

				(L.L.AI_Light) 1.5 > (S.L.lights_sw_fern)
			{else}
				0.5 (S.L.cp_schluessel_rot)
			{endif}
		{else}
			0 (S.L.cp_schluessel_rot) (S.L.lights_sw_fern)
		{endif}

		(L.L.AI_Interiorlight) (S.L.cp_licht_unterdeck_sw) (S.L.cp_licht_oberdeck_sw)
	{endif}
{end}



{macro:lights_init}
	-1 (S.L.Spot_Select)
{end}

{macro:lights_startblinkgeber}

	(L.L.elec_busbar_main) (L.L.elec_busbar_avail) (L.L.lights_sw_warnblinker) && || 
	(L.L.lights_blinker_running) ! &&
	{if}
		(T.L.ev_lights_blinker_on)
		(C.L.lights_blinkertime_firston) (S.L.lights_blinkgeber_timegap) 
		1 (S.L.lights_blinkgeber) (S.L.lights_blinker_running)
		0 (S.L.lights_blinker_runtime)
	{endif}
{end}

{macro:lights_runblinkgeber}
	(L.L.elec_busbar_main) (L.L.lights_sw_blinker) &&
	(L.L.elec_busbar_avail) (L.L.lights_sw_warnblinker) && ||
	{if}

		(L.S.Timegap) (L.L.lights_blinker_runtime) + (S.L.lights_blinker_runtime)

		(L.L.lights_blinker_runtime) (L.L.lights_blinkgeber_timegap) > (L.L.lights_sw_blinker) (L.L.lights_sw_warnblinker) || && 
		{if}
			(L.L.lights_blinkgeber) ! (S.L.lights_blinkgeber)
			{if}
				(T.L.ev_lights_blinker_on)
				(C.L.lights_blinkertime_on)
			{else}
				(T.L.ev_lights_blinker_off)
				(C.L.lights_blinkertime_off)
			{endif}
			(S.L.lights_blinkgeber_timegap)
			0 (S.L.lights_blinker_runtime)
		{endif}

		(L.L.lights_sw_warnblinker)
		{if}
			(L.L.lights_blinkgeber) (S.L.lights_warnblinkgeber)
		{else}
			0 (S.L.lights_warnblinkgeber)
		{endif}
	{else}
		0 (S.L.lights_blinkgeber) (S.L.lights_warnblinkgeber) (S.L.lights_blinker_runtime) (S.L.lights_blinker_running)
	{endif}



	
{end}