'######################
' ZF S5 - 680 (6 gear retrofitted by 835sedici)
'######################

[const]
numgears_fw
5

[const]
antrieb_getr_ratioR
-6.67

[const]
antrieb_getr_ratio1
4.43

[const]
antrieb_getr_ratio2
3.11

[const]
antrieb_getr_ratio3
1.79

[const]
antrieb_getr_ratio4
0.86

[const]
antrieb_getr_ratio5
0.65

[const]
antrieb_getr_ratio6
0.75

' Losses due to the drivetrain (use 1 if don't have loss)

[const]
antrieb_getr_ratio1_loss
0.45

[const]
antrieb_getr_ratio2_loss
0.45

[const]
antrieb_getr_ratio3_loss
0.55

[const]
antrieb_getr_ratio4_loss
0.95

[const]
antrieb_getr_ratio5_loss
1

[const]
antrieb_getr_ratio6_loss
1

[const]
antrieb_i_achse
5.857

[const]
antrieb_kupp_Mmax_haft
1500

[const]
antrieb_kupp_Mmax_gleit
1300

[const]
gear_efficiency
0.65


