ZF S6-90
Getriebeversion: 
1: Retarder nicht im 1. Gang, keine Neutralschaltung
2: Retarder im 1. Gang, Neutralschaltung
3: Retarder nicht im 1. Gang, Neutralschaltung
[const]
antrieb_getr_version
1

Zeit für den Wechsel zwischen Retarder und Traktion (nur bei Getriebeversion 2)
[const]
antrieb_retarder_changetime
0.6

Mindestzeit, die eingekuppelt sein muss, bevor Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_gear_engaged_mintime
2

Geschwindigkeit, unterhalb der die Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_neutral_maxspeed
100

Bremsdruck in Pa, ab dem Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_neutral_brakepressure
200000

Zeit zwischen Erfüllen der Bedingungen zur Neutralschaltung und tatsächlichem Auskuppeln
[const]
antrieb_neutral_time
1

[const]
antrieb_kuppl_M_up_max
588

[const]
antrieb_kuppl_M_up_min
500

[const]
antrieb_kuppl_M_dn_max
1100

[const]
antrieb_kuppl_M_dn_min
400

[const]
split
1.17

[const]
range
3.74

[const]
antrieb_getr_ratioR
-6.21

[const]
antrieb_getr_ratioL
10.39

[const]
antrieb_getr_ratio1
1.94

[const]
antrieb_getr_ratio2
1.38

[const]
antrieb_getr_ratio3
1

[const]
antrieb_getr_ratio4
0.73

[const]
antrieb_i_achse
4.11

Die folgenden Werte beziehen sich auf die Drehzahl der Kardanwelle und sind somit unabhängig von Achsübersetzung und Reifengröße!
km/h zu Wellendrehzahl (Raddurchmesser=1.03, i_achse=5.74 =>Faktor 29.56

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd1
710

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd1
883

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd1
1090

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd2
442

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd2
740

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd2
1025.5

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd2
1300

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd2
1300

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd2
1537

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd3
975

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd3
1100

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd3
1408


[const]
antrieb_wandler_fillrate
1000


[const]
retarder_min_einschaltspeed
200

[const]
antrieb_retarder_startdelay
0.2

[newcurve]
retarder_stufe1
[pnt]
0
0

[pnt]
300
1000

[pnt]
3000
1000

[newcurve]
retarder_stufe2
[pnt]
0
0

[pnt]
300
1000

[pnt]
3000
1000




[const]
antrieb_gangwahlzeit
0.7

[const]
antrieb_neutralwahlzeit
0.1

[newcurve]
antrieb_wandler_lambda

[pnt]
-2
100

[pnt]
0
8.5

[pnt]
0.5
3.1

[pnt]
0.7
0

[pnt]
1
-4

[pnt]
2
-10

[newcurve]
antrieb_wandler_my

[pnt]
0
5.1

[pnt]
0.05
3.5

[pnt]
0.1
2.9

[pnt]
0.3
2.3

[pnt]
0.45
2.1

[pnt]
0.6
1.4

[pnt]
0.7
0

[pnt]
2
5

[newcurve]
antrieb_reverse_torque_reduction

[pnt]
-220
0


[pnt]
0
1



[newcurve]
antrieb_wandler_lambda_r

[pnt]
0.2
-12

[pnt]
0.5
-8

[pnt]
1
-4

[pnt]
1.42857
0



[newcurve]
antrieb_wandler_my_r

[pnt]
0.2
5

[pnt]
1.42857
0


[newcurve]
antrieb_wandler_lowrpmsoftness

[pnt]
0
0.4

[pnt]
1000
1



[newcurve]
retarder_fadein

[pnt]
0
0.5

[pnt]
0.4
1.5

[pnt]
0.6
1

[const]
gear_efficiency
0.91

[const]
kupplung_m
1400

[const]
kupplung_m_g
1200

[const]
kupplung1
0.1

[const]
kupplung2
0.8

1 große Dämüfung 0 keine Dämpfung

[const]
antrieb_el
0.5

[const]
retarder_ein
1.25

[const]
retarder_aus
10