[const]
antrieb_eng_J
3.5

[const]
antrieb_getr_ratioR
-2.5

[const]
antrieb_getr_ratio1
3.43

[const]
antrieb_getr_ratio2
2.01

[const]
antrieb_getr_ratio3
1.42

[const]
antrieb_getr_ratio4
1

[const]
antrieb_getr_ratio5
0.83

[const]
antrieb_i_achse
5.857


[const]
antrieb_kupp_Mmax_haft
1100

[const]
antrieb_kupp_Mmax_gleit
1000



[const]
antrieb_eng_coldM
-300

[const]
antrieb_eng_Mmax
950

[const]
antrieb_eng_n_Mmax
1700

[newcurve]
antrieb_eng_M_maxThrottle

[pnt]
0.03571
0

[pnt]
0.2142
0.2857

[pnt]
0.4228
0.3571

[pnt]
0.4285
0.3571

[pnt]
0.7142
0.45

[pnt]
1
0.4714

[pnt]
1.3571
0.4642

[pnt]
1.5
0.4578

[pnt]
1.6428
0.3785

[pnt]
1.6785
0


[newcurve]
antrieb_eng_M_minThrottle

[pnt]
0.03571
0

[pnt]
0.2142
0.1785


[pnt]
0.4286
0

[pnt]
0.4642
-0.072

[pnt]
0.7142
-0.2142

[pnt]
1.7857
-0.25

#################################



[newcurve]
antrieb_consumption_min

[pnt]
0
0

[pnt]
500
0.1

[pnt]
2500
0.2

[newcurve]
antrieb_consumption_max

[pnt]
0
0

[pnt]
500
1

[pnt]
2500
10




