ZF GS 1010BO by Krtz07


[const]
numgears_fw
6

[const]
antrieb_getr_ratioR
-6.06

[const]
antrieb_getr_ratio1
6.75

[const]
antrieb_getr_ratio2
3.60

[const]
antrieb_getr_ratio3
2.13

[const]
antrieb_getr_ratio4
1.36

[const]
antrieb_getr_ratio5
1

[const]
antrieb_getr_ratio6
0.78

[const]
antrieb_i_achse
5.857

[const]
antrieb_kupp_Mmax_haft
1100

[const]
antrieb_kupp_Mmax_gleit
1000


[newcurve]
antrieb_consumption_min

[pnt]
0
0

[pnt]
500
0.1

[pnt]
2500
0.2

[newcurve]
antrieb_consumption_max

[pnt]
0
0

[pnt]
500
1

[pnt]
2500
10

[const]
gear_efficiency
0.85