Build Date 4.22.2011
Getriebeversion: 
1: Retarder nicht im 1. Gang, keine Neutralschaltung
2: Retarder im 1. Gang, Neutralschaltung
3: Retarder nicht im 1. Gang, Neutralschaltung
[const]
antrieb_getr_version
1

Zeit für den Wechsel zwischen Retarder und Traktion (nur bei Getriebeversion 2)
[const]
antrieb_retarder_changetime
0.6

Mindestzeit, die eingekuppelt sein muss, bevor Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_gear_engaged_mintime
2

Geschwindigkeit, unterhalb der die Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_neutral_maxspeed
0

Bremsdruck in Pa, ab dem Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_neutral_brakepressure
170000

[const]
antrieb_kuppl_M_up_max1
1245

[const]
antrieb_kuppl_M_up_min1
200

[const]
antrieb_kuppl_M_dn_max1
400

[const]
antrieb_kuppl_M_dn_min1
200


[const]
antrieb_kuppl_M_up_max
1245

[const]
antrieb_kuppl_M_up_min
745

[const]
antrieb_kuppl_M_dn_max
1245

[const]
antrieb_kuppl_M_dn_min
745

L designates lock up
C designates Converter Mode

[const]
antrieb_getr_ratio1
1.71

[const]
antrieb_getr_ratio2
1.21

[const]
antrieb_getr_ratio3
0.88


Lock up Fouth Gear

OMSI uses the first value. The other numbers are the opitional final drive ratios that are normally used on RTS Buses.
[const]
antrieb_i_achse
5.13
4.10
5.38
4.56


Die folgenden Werte beziehen sich auf die Drehzahl der Kardanwelle und sind somit unabhängig von Achsübersetzung und Reifengröße!
km/h zu Wellendrehzahl (Raddurchmesser=1.03, i_achse=5.74 =>Faktor 29.56

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd1
503.0659026


[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd1
503.0659026


[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd1
691.73553719008264462809917355372




Shift Points for 2C
Shifts down into 1C to avoid stalling

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd2
453.0659026


[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd2
453.0659026

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd2
653.0659026

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd2
836.36337


[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd2
1020.2150538


[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd2
1472




Shift Points for 2L Shifts down into 2C




[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd3
700
[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd3
700

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd3
1100

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd3
1350



[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd3
1450


[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd3
1694



shift Points for 3


[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd4
800

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd4
800

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd4
1642










[const]
antrieb_wandler_fillrate
1300

[const]
antrieb_wandler_fillrate2
500


[const]
retarder_min_einschaltspeed
502

[const]
Torque_Converter_Slippage
0.77

[const]
antrieb_retarder_startdelay
0.2

[newcurve]
retarder_stufe1
[pnt]
0
0
[pnt]
10
194
[pnt]
20
388
[pnt]
30
407
[pnt]
40
485
[pnt]
50
641
[pnt]
60
854
[pnt]
70
990
[pnt]
80
1165

[newcurve]
retarder_stufe2
[pnt]
0
0
[pnt]
10
291
[pnt]
20
582
[pnt]
30
874
[pnt]
40
1019
[pnt]
50
1165
[pnt]
60
1262
[pnt]
70
1359
[pnt]
80
1456

[newcurve]
retarder_stufe3
[pnt]
0
0
[pnt]
10
291
[pnt]
20
582
[pnt]
30
1068
[pnt]
40
1554
[pnt]
50
1845
[pnt]
60
1942
[pnt]
70
1991
[pnt]
80
2039

[newcurve]
retarder_stufe4
[pnt]
0
0
[pnt]
10
291
[pnt]
20
582
[pnt]
30
968
[pnt]
40
1854
[pnt]
50
2600
[pnt]
60
2885
[pnt]
70
3011
[pnt]
80
3142




[const]
antrieb_gangwahlzeit
0.5

[const]
antrieb_neutralwahlzeit
0.1

[newcurve]
antrieb_wandler_lambda

[pnt]
-2
100

[pnt]
-0.310
8.6

[pnt]
0
6.6

[pnt]
0.5
6.6


[pnt]
0.76
4.16


[pnt]
0.9
1.7526717557251908396946564885496


[pnt]
1
0

[newcurve]
antrieb_wandler_my

[pnt]
0
2.59

[pnt]
0.9
0.95

[pnt]
1.0
0.95



[newcurve]
antrieb_reverse_torque_reduction

[pnt]
-220
0

[pnt]
0
1



[newcurve]
antrieb_wandler_lambda_r

[pnt]
0.2
-12

[pnt]
0.5
-8

[pnt]
1
-4

[pnt]
1.42857
0


[newcurve]
antrieb_wandler_my_r

[pnt]
0.2
5

[pnt]
1.42857
0


[newcurve]
antrieb_wandler_lowrpmsoftness

[pnt]
450
1

[pnt]
1000
1



[newcurve]
retarder_fadein

[pnt]
0
0.5

[pnt]
0.4
1.5

[pnt]
0.6
1

[const]
gear_efficiency
0.82


'Actuator rate in 1/n per second (total range 0..1)

[const]
kickdown_stellglied_inc_rate
2

[const]
kickdown_stellglied_dec_rate
1

[const]
throttle_stellglied_inc_rate
1

[const]
throttle_stellglied_dec_rate
0.3

'minimum acceleration for upshift (m/s^2)

[const]
min_upshift_acceleration
-0.2






0.6 = 20% throttle  = 0.5 is Null, <0.5 is engine braking > 0.5 is throttle

[const]
partialthrottle_rate
0.6

[const]
throttleinjection_governor
0.6