'######################
' ZF 6 HP602 NMOT Ecomat 2 Plus
'######################

[const]
numgears_fw
6

[const]
antrieb_getr_ratioR
-2.5

[const]
antrieb_getr_ratio1
3.43

[const]
antrieb_getr_ratio2
2.01

[const]
antrieb_getr_ratio3
1.42

[const]
antrieb_getr_ratio4
1

[const]
antrieb_getr_ratio5
0.83

[const]
antrieb_getr_ratio6
0.59

[const]
antrieb_i_achse
5.857

[const]
antrieb_kupp_Mmax_haft
1100

[const]
antrieb_kupp_Mmax_gleit
1000


[newcurve]
antrieb_consumption_min

[pnt]
0
0

[pnt]
500
0.1

[pnt]
2500
0.2

[newcurve]
antrieb_consumption_max

[pnt]
0
0

[pnt]
500
1

[pnt]
2500
10


[const]
gear_efficiency
0.80

