

Mindestzeit, die eingekuppelt sein muss, bevor Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_gear_engaged_mintime
1


[const]
antrieb_kuppl_M_up_max
1489

[const]
antrieb_kuppl_M_up_min
789

[const]
antrieb_kuppl_M_dn_max
1489

[const]
antrieb_kuppl_M_dn_min
889

L designates lock up
C designates Converter Mode

[const]
antrieb_getr_ratioR
-6.04

[const]
antrieb_getr_ratio1
3.69

[const]
antrieb_getr_ratio2
2.02

[const]
antrieb_getr_ratio3
1.38

[const]
antrieb_getr_ratio4
1.00

Lock up Fouth Gear

[const]
antrieb_i_achse
4.67

Die folgenden Werte beziehen sich auf die Drehzahl der Kardanwelle und sind somit unabhängig von Achsübersetzung und Reifengröße!
km/h zu Wellendrehzahl (Raddurchmesser=1.03, i_achse=5.74 =>Faktor 29.56

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd1
403.0659026


[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd1
403.0659026


[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd1
460





[const]
wandler1ockup_2_SwDnMinSpd
500

[const]
wandler1ockup_2_SwDnMaxSpd
575

[const]
wandler1ockup_2_SwDnkickdn
625




[const]
wandler1ockup_2_SwUpMinSpd
600

[const]
wandler1ockup_2_SwUpMaxSpd
625

[const]
wandler1ockup_2_SwUpkickdn
760





Shift Points for 2C
Shifts down into 1C to avoid stalling

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd2
400.0659026


[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd2
400.0659026

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd2
400.0659026

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd2
730

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd2
760


[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd2
1021.2871287128712871287128712871




Shift Points for 2L Shifts down into 2C




[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd3
624
[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd3
750

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd3
755

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd3
1075



[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd3
1111


[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd3
1413



shift Points for 3


[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd4
1000

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd4
1075

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd4
1300










[const]
antrieb_wandler_fillrate
1000



[const]
antrieb_gangwahlzeit
0.5

[const]
antrieb_neutralwahlzeit
0.1
[const]
antrieb_firstlock_up
0

[const]
antrieb_firstlockout
0

[newcurve]
antrieb_wandler_lambda

[pnt]
-2
10

[pnt]
0
8.6

[pnt]
0.84
4.2

[pnt]
1
0

[newcurve]
antrieb_wandler_my

[pnt]
0
2.09

[pnt]
0.9
1.1

[pnt]
0.95
1

[pnt]
1.0
1




[newcurve]
antrieb_reverse_torque_reduction

[pnt]
-220
0

[pnt]
0
1



[newcurve]
antrieb_wandler_lambda_r

[pnt]
0.2
-12

[pnt]
0.5
-8

[pnt]
1
-4

[pnt]
1.42857
0


[newcurve]
antrieb_wandler_my_r

[pnt]
0.2
5

[pnt]
1.42857
0


[newcurve]
antrieb_wandler_lowrpmsoftness

[pnt]
0
0.6

[pnt]
1200
1




[const]
gear_efficiency
0.95


'Actuator rate in 1/n per second (total range 0..1)

[const]
kickdown_stellglied_inc_rate
2

[const]
kickdown_stellglied_dec_rate
1

[const]
throttle_stellglied_inc_rate
1

[const]
throttle_stellglied_dec_rate
0.3

'minimum acceleration for upshift (m/s^2)

[const]
min_upshift_acceleration
-0.2






0.6 = 20% throttle  = 0.5 is Null, <0.5 is engine braking > 0.5 is throttle

[const]
partialthrottle_rate
0.6

[const]
throttleinjection_governor
0.6