Getriebeversion:
1: Retarder nicht im 1. Gang, keine Neutralschaltung
2: Retarder im 1. Gang, Neutralschaltung
3: Retarder nicht im 1. Gang, Neutralschaltung
[const]
antrieb_getr_version
3

Zeit für den Wechsel zwischen Retarder und Traktion (nur bei Getriebeversion 2)
[const]
antrieb_retarder_changetime
0.6

Mindestzeit, die eingekuppelt sein muss, bevor Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_gear_engaged_mintime
2

Geschwindigkeit, unterhalb der die Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_neutral_maxspeed
70

Bremsdruck in Pa, ab dem Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_neutral_brakepressure
170000

[const]
antrieb_kuppl_M_up_max
2500
1100


[const]
antrieb_getr_ratio1
1.8

[const]
antrieb_getr_ratio2
2.00

[const]
antrieb_getr_ratio3
1.54

[const]
antrieb_getr_ratio4
1.18

[const]
antrieb_getr_ratio5
0.91

[const]
antrieb_getr_ratio6
0.70

[const]
antrieb_getr_ratio7
0.54

[const]
antrieb_getr_ratio8
0.41

[const]
antrieb_i_achse
4.84


Die folgenden Werte beziehen sich auf die Drehzahl der Kardanwelle und sind somit unabhängig von Achsübersetzung und Reifengröße!
km/h zu Wellendrehzahl (Raddurchmesser=1.03, i_achse=5.74 =>Faktor 29.56


hydraulische Leistungsübertragung

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd1
475

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd1
525

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd1
750

mechanische Leistungsübertragung

[const]
antrieb_getr_shiftdn_min
900

[const]
antrieb_getr_shiftdn_max
1000

[const]
antrieb_getr_kick_dn
1300

[const]
antrieb_getr_shiftup_min
1250

[const]
antrieb_getr_shiftup_max
1350

[const]
antrieb_getr_kick_up
1750

[const]
antrieb_wandler_fillrate
4000

[const]
retarder_min_einschaltspeed
502

[const]
antrieb_retarder_startdelay
0.2


[newcurve]
retarder_stufe4
[pnt]
0
0
[pnt]
10
320
[pnt]
20
640
[pnt]
30
1174
[pnt]
40
1819
[pnt]
50
2029
[pnt]
60
2750
[pnt]
70
3021
[pnt]
80
3142

[const]
antrieb_gangwahlzeit
0.5

[const]
antrieb_neutralwahlzeit
0.1

[newcurve]
antrieb_wandler_lambda

[pnt]
-2
50

[pnt]
0
8.5

[pnt]
0.5
3.1

[pnt]
0.7
0

[newcurve]
antrieb_wandler_my

[pnt]
0
5.5
5

[pnt]
0.6
1.54
1.4

[pnt]
0.7
0

[newcurve]
antrieb_reverse_torque_reduction

[pnt]
-150
0

[pnt]
0
1



[newcurve]
antrieb_wandler_lambda_r

[pnt]
0.2
-12

[pnt]
0.5
-8

[pnt]
1
-4

[pnt]
1.42857
0


[newcurve]
antrieb_wandler_my_r

[pnt]
0.2
5

[pnt]
1.42857
0


[newcurve]
antrieb_wandler_lowrpmsoftness

[pnt]
0
0.4

[pnt]
1000
1




[newcurve]
retarder_fadein

[pnt]
0
0.5

[pnt]
0.4
1.5

[pnt]
0.6
1

[const]
gear_efficiency
0.98


'Actuator rate in 1/n per second (total range 0..1)

[const]
kickdown_stellglied_inc_rate
2

[const]
kickdown_stellglied_dec_rate
1

[const]
throttle_stellglied_inc_rate
1

[const]
throttle_stellglied_dec_rate
0.3


'Sensotop

'throttle_mi_sen: Sensitivität der "Gasmittelwertbildung"; ((alterWert * throttle_mi_sen) + aktuellerWert)/(throttle_mi_sen + 1) = neuerWert 
[const]
throttle_mi_sen
40

'multi_high/low: maximale Multiplikation des Schaltwerts; z.B. antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd3 * multi_high = "realer" hochschaltwert
[const]
multi_high
1.14
[const]
multi_low
0.75

'p_dw/up: Geschwindigkeit mit der die Schaltschwelle angepasst wird; ein Durchlauf (FPS) = eine Anpassung (30FPS = 30 Anpassungen/Sekunde), P-Anteil
[const]
p_dw
0.00006
[const]
p_up
0.0002

[const]
p_steig_plus
0.6

[const]
p_steig_minus
0.5

'Gewünschter Gaspedalwert oben/unten

[const]
throttle_soll_min
70

[const]
throttle_soll_max
88


'es kann auch bei bestimmten Gaspedalstellungen der schalt_multi gesetzt werden
[const]
throttle_pt1
0.96

[const]
set_schalt_multi_pt1
0.95

[const]
throttle_pt2
0.99
[const]
set_schalt_multi_pt2
1.10

'Tempomat

[const]
p_tempo
0.6

[const]
i_tempo
0.0002

[const]
tempo_max
0.82

[const]
schalt_up_multi
1

[const]
schalt_dn_multi
1.4

[const]
r_reifen
0.47

[const]
luftw
4.56

[const]
kg
12030

[const]
throttle_beschl_p
0.22

[const]
retarder_m_max
1500