Antrieb für einen Setra ÜL, 6-Gang, MB GO-210

[newcurve]
antrieb_getr_ratio

[pnt]
-1
-8.17

[pnt]
0
0

[pnt]
1
6.528

[pnt]
2
3.711

[pnt]
3
2.35

[pnt]
4
1.68

[pnt]
5
1.25

[pnt]
6
0.952



[const]
antrieb_i_achse
3.583


[const]
antrieb_kupp_Mmax_haft
1900

[const]
antrieb_kupp_Mmax_gleit
1900






[newcurve]
antrieb_kupplung

[pnt]
0
1


[pnt]
0.5
0.6

[pnt]
1
0



[newcurve]
antrieb_shifter_posx

[pnt]
-1
-1.5

[pnt]
0
0

[pnt]
1
-1

[pnt]
2
-1

[pnt]
3
0

[pnt]
4
0

[pnt]
5
1

[pnt]
6
1


[newcurve]
antrieb_shifter_posy

[pnt]
-1
1

[pnt]
0
0

[pnt]
1
1

[pnt]
2
-1

[pnt]
3
1

[pnt]
4
-1

[pnt]
5
1

[pnt]
6
-1


[const]
antrieb_shifter_spdx
15

[const]
antrieb_shifter_spdy
4.5

[const]
antrieb_clutch_warning_time
15

---------------------------------------
Nötig fürs KI-Script:


[const]
antrieb_getr_ratioR
-6.96

[const]
antrieb_getr_ratio1
7.41

[const]
antrieb_getr_ratio2
4.27

[const]
antrieb_getr_ratio3
2.75

[const]
antrieb_getr_ratio4
1.84

[const]
antrieb_getr_ratio5
1.24

[const]
antrieb_getr_ratio6
1


[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd1
700

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd1
800

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd2
620

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd2
800

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd2
1300

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd2
1300

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd3
800

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd3
900

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd3
1800

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd3
1800

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd4
975

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd4
1050

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd4
1600

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd4
1600

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd5
1000

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd5
1000

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd5
1600

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd5
1600

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd6
1000

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd6
1000



-------------
Retarder
-------------

[const]
retarder_stufe0
0

[const]
retarder_stufe1
70

[const]
retarder_stufe2
130

[const]
retarder_stufe3
170

[const]
retarder_stufe4
220

[const]
retarder_stufe5
280


[const]
retarder_konfident
16.5



[const]
gear_efficiency
0.85

[const]
p_tempo
0.6

[const]
i_tempo
0.0002

[const]
tempo_max
0.8