
[const]
standheizung_brenner_t_ein
70

[const]
standheizung_brenner_t_aus
75

[const]
heizung_Qrate_standheizung
25000

[const]
heizung_Qrate_hlk
20000

[const]
heizung_cvm_olajkalyha
5250000

[const]
futesvent_cvm_lekapcs
-10000

[const]
heizung_cvm_hlk
1500000

[const]
heizung_cvm_hlkhut
-1350000

[const]
engine_cvm_kalyha
3600000

[const]
kalyha1
10

[const]
kalyha2
25

[const]
kalyha1ki
-12

[const]
kalyha2ki
-5

[const]
cabinair_Qrate_envir_factor
70

[const]
cabinair_cvm
93000
J/K

[const]
cabinair_Qrate_engine_factor
5

[const]
cabinair_T_passenger
-37
°C

[const]
cabinair_Vrate_passenger
0.00012
m³/s

[const]
cabinair_absHum_passenger
51
g/m³

[const]
cabinair_V
101
m³

[const]
cabinair_cv
719
J/kgK


[const]
cabinair_A_perdoor
0.2
m²

[const]
cabinair_A_klimatizace
0.5
m²

[const]
cabinair_A_perwindow
0.04
m²

[const]
cabinair_A_frontheater
0.0115
m²

[const]
cabinair_A_cabinheater
0.017
m²

[const]
cabinair_windowdoor_minkmh
0

[const]
cabinair_windowdoor_effectivity
1.0

[const]
heat_exchanger_effectivity
0.8

[newcurve]
vent_speed_on

[pnt]
0
0

[pnt]
5
1000

[newcurve]
vent_speed_off

[pnt]
0
0

[pnt]
5
1000