[const]
Batterie_Leistungskapazitaet
26000

[const]
Batterie_Spannung
650

[const]
Generator_Leistung
160000

[const]
Generator_Spannung
700

[const]
Radnabenmotor_Drehmoment
3000

[const]
Motor_Leistung
80000

[const]
Motor_Spannung
650

[const]
Rekuperation_Leistung
70000

[const]
Rekuperation_Spannung
650

[const]
Anzahl_Radnabenmotoren
2

[newcurve]
Geschwindigkeit_Leistungsabfall

[pnt]
50
1

[pnt]
85
0

[newcurve]
Batterie_Spannungsabfall

[pnt]
0
0

[pnt]
10
0.7

[pnt]
40
1

[newcurve]
Generator_Spannung_Drehzahl

[pnt]
200
0

[pnt]
500
0.1

[pnt]
1000
0.55

[pnt]
2000
1

[newcurve]
Spannung_Leistungsabfall

[pnt]
300
0

[pnt]
400
0.7

[pnt]
650
1

[pnt]
700
1.1

[newcurve]
Initial_Leistungsschub

[pnt]
0
1

[pnt]
1
1.4

[pnt]
30
1

[newcurve]
Rekuperation

[pnt]
0
0

[pnt]
0.8
-8000

[newcurve]
Drehzahl_Geschwindigkeit

[pnt]
40
575

[pnt]
70
2000
