
[friendlyname]
Solaris
Urbino 18
Berlin BVG Neu 2

[description]
Der Solaris Urbino 18 ist der Standardstadtlinienbus der Firma Solaris Bus & Coach S.A. Polen.
Die Firma entstand aus dem ehemaligen Neoplan-Lizenznehmer Neoplan Polska.
Der Bus fällt durch seine abfallende Frontfensterkante auf.
Der hier dargestellte Bus entspricht der Berliner Variante für die BVG.
Er hat automatische Hintertüren mit automatischem Kneeling.

Hersteller: Solaris
Baujahre: 2007-2009
Sitzplaetze: 44
Stehplaetze: 108
Laenge: 18.000 mm
Breite: 2.550 mm
Hoehe: 2.850 mm
Motorleistung: 266 kW (362 PS)
[end]

[number]
Regs_Urbino 18.org

	[registration_free]

[registration_automatic]
B-V 

[kmcounter_init]
2007
60000

[sound]
sound-solaris\Sound_DAF_F.cfg

[sound_ai]
sound-solaris\Sound_DAF_F.cfg

[model]
model\model_Urbino 18.cfg

[paths]
model\paths_18.cfg

[passengercabin]
model\passengercabin_Urbino 18.cfg

	////////////////////////////////////////////////////////
		Scripts
	////////////////////////////////////////////////////////

[varnamelist]
24
script\AI_varlist.txt
script\Collision_varlist.txt
script\antrieb_varlist.txt
script\engine_varlist_turbo.txt
script\elec_varlist_turbo.txt
script\bremse_varlist.txt
script\auspuff_varlist.txt
script\lights_varlist.txt
script\door_varlist.txt
script\wiper_varlist.txt
script\cockpit_varlist.txt
script\klappern_varlist.txt
script\heizung_varlist.txt
script\rain_varlist.txt
script\dirt_varlist.txt
script\ticketprinter_varlist.txt
script\churakrueger\VMatrix_varlist.txt
script\wimpel_varlist.txt
script\visual_varlist.txt
script\cashdesk_varlist.txt
script\VDV_varlist.txt
script\spray_varlist.txt
script\articulation_varlist.txt
script\IBIS_varlist.txt

[stringvarnamelist]
5
script\ticketprinter_stringvarlist.txt
script\churakrueger\vMatrix_stringvarlist.txt
script\cockpit_stringvarlist.txt
script\VDV_stringvarlist.txt
script\IBIS_stringvarlist.txt

[script]
27
script\main_U18.osc
script\main_AI.osc
script\collision.osc
script\cockpit_U18.osc
script\voith_diwa.osc
script\engine_turbo.osc
script\elec_turbo.osc
script\bremse_U18.osc
script\auspuff.osc
script\lights.osc
script\door_auto_U18.osc
script\wiper.osc
script\klappern.osc
script\forcefeedback.osc
script\rain.osc
script\dirt.osc
script\sound_volume.osc
script\heizung.osc
script\Ticketprinter.osc
script\churakrueger\vmatrix.osc
script\wimpel.osc
script\cashdesk.osc
script\summer.osc
script\VDV_U18.osc
script\spray.osc
script\articulation.osc
script\IBIS-2.osc

[constfile]
19
script\AI_constfile.txt
script\collision_constfile.txt
script\voith_D864.5_U18.txt
script\engine_constfile_pr265.txt
script\elec_constfile_turbo.txt
script\bremse_constfile_U18.txt
script\lights_constfile.txt
script\door_constfile_BVG.txt
script\auspuff_constfile.txt
script\cockpit_constfile.txt
script\klappern_constfile.txt
script\forcefeedback_constfile.txt
script\wiper_constfile.txt
script\dirt_constfile.txt
script\heizung_constfile.txt
script\IBIS_constfile.txt
script\churakrueger\vmatrix_constfile_K++.txt
script\VDV_constfile.txt
script\articulation_constfile.txt



	////////////////////////////////////////////////////////
		Kameras *NEU01*
	////////////////////////////////////////////////////////

	0: Blick nach ganz links
[add_camera_driver]
-1.5
4.18
1.89
-0.06
55
-170
-5
	1: Blick nach schrдg links
[add_camera_driver]
-0.713
4.18
1.89
-0.06
55
-60
-5
	2: Blick in den linken Spiegel
[add_camera_driver]
-0.713
4.18
1.89
-0.06
55
-30
2

	3: Blick nach vorne (std)
[add_camera_driver]
-0.713
4.15
1.89
-0.06
45
0
-10




	4: Blick in den rechten Spiegel
[add_camera_driver]
-0.713
4.18
1.89
-0.06
55
45
-10

	5: Blick zur Tьr
[add_camera_driver]
-0.713
4.18
1.89
-0.06
55
70
-10

	6: Fahrscheinverkauf-Sicht
[add_camera_driver]
-0.713
4.28
1.89
-0.06
50
60
-35

[view_ticketselling]


	7: Blick nach ganz rechts
[add_camera_driver]
0
4.18
1.83
-0.06
55
160
-10


	8: Panel-Zoom
[add_camera_driver]
-0.713
4.5
2.3
-0.06
55
5
-70

	7: Fahrplan-Sicht
[add_camera_driver]
-0.713
4.18
1.89
-0.06
30
-15
45
[view_schedule]
################
Passagiersichten
################

	0: Hinten links sitzend
[add_camera_pax]
-0.99
-2.629
2
-0.06
45
25
0

	1: Stehplatz an der Hintertuer
[add_camera_pax]
-0.8
-0.6
2.05
-0.06
45
90
0

	2: vorne rechts sitzend2
[add_camera_pax]
0.88
3.2
2
-0.06
45
-20
0



	Folgender Befehl setzt die Standardfahrerkamera:

[set_camera_std]
3

	Folgender Befehl setzt den Zentrierpunkt der AuЯenkamera:

[set_camera_outside_center]
0
0
1.2



	////////////////////////////////////////////////////////
		Reflexionskameras *NEU01*
	////////////////////////////////////////////////////////
	
[add_camera_reflexion_2]
-1.377
5.056
2.285
0
52
169
-10
0.15

[add_camera_reflexion]
1.348
5.924
2.353
0
52
201
-10

[add_camera_reflexion_2]
-0.005
5.2
2.576
0
52
195
-22
0.15




	////////////////////////////////////////////////////////
		Physikalische und geometrische Grunddaten
	////////////////////////////////////////////////////////

[mass]
8

[momentofintertia]
300
80
300

[boundingbox]
2.52
9
2.4
0
1.2
1.7

[cog]
0
0
0.8

[schwerpunkt]
1.2

[rollwiderstand]
500

[rot_pnt_long]
-2.185

[inv_min_turnradius]
0.13

[ai_deltaheight]
-0.10

	Vorderachse:

[newachse]
achse_long
2.955
achse_maxwidth
2.42
achse_minwidth
1.84
achse_raddurchmesser
0.94
achse_feder
150
achse_maxforce
100
achse_daempfer
25
achse_antrieb
0

	Hinterachse:

[newachse]
achse_long
-2.185
achse_maxwidth
2.42
achse_minwidth
1.2
achse_raddurchmesser
0.94
achse_feder
300
achse_maxforce
200
achse_daempfer
25
achse_antrieb
1

[coupling_back]
0
-4.055
0.53

[couple_back]
Urbino 18 Trail.bus
false
