[newcurve]
heizung_max_temperature

[pnt]
-25
7

[pnt]
-20
10

[pnt]
-18
11

[pnt]
-13
13

[pnt]
-10
14

[pnt]
-8
15

[pnt]
-5
17

[pnt]
0
19

[pnt]
5
21

[pnt]
8
22

[pnt]
10
23

[pnt]
13
25

[pnt]
15
27

[pnt]
18
30

[pnt]
20
33

[const]
standheizung_vorlauf
10

[const]
standheizung_nachlauf
60

[const]
standheizung_minlauf
10

[const]
standheizung_brenner_t_ein
65

[const]
standheizung_brenner_t_aus
70

[const]
heizung_Qrate_standheizung
38500

[const]
cabinair_Qrate_envir_factor
70

[const]
cabinair_cvm
9300
J/K

[const]
cabinair_Qrate_engine_factor
25

[const]
cabinair_T_passenger
37
°C

[const]
cabinair_Vrate_passenger
0.00015
m³/s

[const]
cabinair_absHum_passenger
40
g/m³

[const]
cabinair_V
90
m³

[const]
cabinair_cv
717
J/kgK

[const]
cabinair_A_driverwindow
0.05
m²

[const]
cabinair_A_perdoor
0.15
m²

[const]
cabinair_A_perwindow
0.03
m²

[const]
cabinair_A_frontheater
0.13
m²

[const]
cabinair_A_cabinheater
0.11
m²

[const]
cabinair_windowdoor_minkmh
4

[const]
cabinair_windowdoor_effectivity
1.0

[const]
heat_exchanger_effectivity
0.6
