
[registration_free]


	[friendlyname]
Solaris
Urbino 18 h
Blau


[model]
model\model_Solaris 18 Heck.cfg

////////////////////////////////////////////////////////
	verbindungen
////////////////////////////////////////////////////////

[connection_front]
0
3.0
1

[connection_back]
0
-3.0
1


////////////////////////////////////////////////////////
	Std.mäßiges Ankuppeln von weiteren Fahrzeugen:
////////////////////////////////////////////////////////

[connection_back]
Solaris Urbino 18.bus
true

[paths]
model\paths2.cfg

[passengercabin]
model\passengercabin2.cfg



[boundingbox]
1.650
4.3736
1.100
0.000
0.000
0.793

[sound]
sound\sound.cfg


	////////////////////////////////////////////////////////
		Scripts
	////////////////////////////////////////////////////////

[varnamelist]
4
script\varlist1.txt
script\antrieb_varlist1.txt
script\bremse_varlist1.txt
script\lights_varlist1.txt


[script]
4
script\main1.osc
script\antrieb1.osc
script\bremse1.osc
script\lights1.osc


[constfile]
4
script\constfile1.txt
script\antrieb_constfile1.txt
script\bremse_constfile1.txt
script\lights_constfile1.txt



////////////////////////////////////////////////////////
	Kupplungen
////////////////////////////////////////////////////////

[coupling_front] / [coupling_back]
origin_trans
x
y
z

[coupling_front]
0
3.0
1

[coupling_back]
0
1.0
1


////////////////////////////////////////////////////////
	Std.mäßiges Ankuppeln von weiteren Fahrzeugen:
////////////////////////////////////////////////////////

[couple]
Fahrzeug-Datei
reverse (true/false)

[couple_front]
Solaris Urbino 18.bus
true

////////////////////////////////////////////////////////
	Physikalische und geometrische Grunddaten
////////////////////////////////////////////////////////


	Masse in t:
[mass]
1

[momentofintertia]
1.49
0.40
1.56




	Höhe d. Schwerpunktes überm Boden:

[schwerpunkt]
0.2



	Rollwiderstand (konstant, wird demnächst eventuell geändert) als Kraft in N
[rollwiderstand]
0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001






	Folgende Sektion erzeugt nacheinander die Busachsen mit ihren Parametern. ACHTUNG: bei einem Fahrzeug mit
	unterschiedlich großen Rädern sollte zunächst die angetriebene Achse eingegeben werden, da die zuerst ein-
	gegebene Achse den Antriebsraddurchmesser vorgibt, d.h. das Getriebeübersetzungsverhältnis zur Ge-
	schwindigkeit ist in Bezug auf die 0. Achse gemessen.

	Vorderachse:


[newachse]

	Koordinate:

achse_long
1.210
achse_maxwidth
1.606
achse_minwidth
1.284
achse_raddurchmesser
0.503
	Federkonstante der Federung PRO SEITE in kN/m
achse_feder
40
	Höchstbelastung in kN
achse_maxforce
9
	Dämpferkonstante in kNs/m
achse_daempfer
2
	Ist diese Achse angetrieben?
achse_antrieb
0
achse_inertia_inv
0


	Hinterachse:

[newachse]
achse_long
-2.350
achse_maxwidth
1.606
achse_minwidth
1.284
achse_raddurchmesser
0.503
achse_feder
20
achse_maxforce
12
achse_daempfer
2
achse_antrieb
0
achse_inertia_inv
0


