'########################################
'#                                      #
'#              MAIN SCRIPT             #
'#                                      #
'#    MAN Standarddoppeldecker SD200    #
'#                                      #
'#             Bauart SD85              #
'#                                      #
'########################################

'(c) 10.08.2009 Marcel Kuhnt, Rüdiger Hülsmann

'Script Version: 1.0
'Omsi release: 1.0


'Revision History:
'- Marcel Kuhnt		10.08.2009	Added Revision History
'- Marcel Kuhnt		30.11.2010	Bugfix: press [D] in AI mode if motor running but neutral

'------------------------------------------------------------------------------------------


'######################
'	Hauptteil
'######################

{init}
	(M.L.engine_Init)
	(M.L.Antrieb_Init)
	(M.L.Elec_Init)
	(M.L.Door_Init)
	(M.L.wiper_init)
	(M.L.lights_init)
	(M.L.bremse_init)
	(M.L.rollband_init)
	(M.L.cockpit_init)
	(M.L.heizung_init)
	(M.L.Matrix_init)
	(M.L.IBIS_init)
	(M.L.Collision_Init)
	(M.L.ticketprinter_init)
{end}

{frame}
	(M.L.Engine_Frame)
	(M.L.Antrieb_Frame)
	(M.L.Elec_Frame)
	(M.L.Door_frame)
	(M.L.cockpit_frame)
	(M.L.lights_frame)
	(M.L.wiper_frame)
	(M.L.Auspuff_Frame)
	(M.L.bremse_frame)
	(M.L.klappern_frame)
	(M.L.rollband_frame)
	(M.L.FF_frame)
	(M.L.rain_frame)
	(M.L.dirt_frame)
	(M.L.sound_volume_frame)
	(M.L.heizung_frame)
	(M.L.IBIS_frame)
	(M.L.Matrix_frame)
	(M.L.wimpel_frame)
	(M.L.cashdesk_frame)
	(M.L.ticketprinter_frame)

(L.L.antrieb_hill) (S.L.Debug_0)

 (L.L.antrieb_upshift_complete)
(S.L.Debug_1)

(L.L.throttle_active)
(S.L.Debug_2)

(L.L.antrieb_getr_M_an)
(S.L.Debug_3)

(L.L.antrieb_upshift_request) 
(S.L.Debug_4)


 (L.L.antrieb_force_1)
(S.L.Debug_5)



'AI:

	(L.L.AI_Engine) 0.5 >
	(L.L.engine_on) 0.5 <
	(L.L.antrieb_getr_gangvorwahl) 4 = ! ||
	&&
	{if}
		0 (S.L.bremse_feststell_sw) (S.L.bremse_feststell)
		1 (S.L.engine_injection_on)
		400 (S.L.engine_n)
		4 (S.L.antrieb_getr_gangvorwahl)
		1 (S.L.engine_on)
	{endif}

	(L.L.AI_Engine) -0.5 <
	(L.L.engine_on) 0.5 >
	&&
	{if}
		0 (S.L.engine_on)
		0 (S.L.engine_injection_on)
		1 (S.L.bremse_feststell_sw) (S.L.bremse_feststell)
	{endif}




{end}

'----------------------------------
'Crash:

{trigger:collision}
	(M.L.Collision_Trigger)
{end}


'----------------------------------
'malfunction reset:


{trigger:malfunction_reset}
	1.0 (S.L.elec_V_battery)
	(M.L.Collision_Malfunction_Reset)
{end}