ZF GS 1010BO by Krtz07


[const]
numgears_fw
6


[const]
antrieb_getr_ratioR
-7.65

[const]
antrieb_getr_ratio1
14.94

[const]
antrieb_getr_ratio2
11.73

[const]
antrieb_getr_ratio3
9.04

[const]
antrieb_getr_ratio4
7.09

[const]
antrieb_getr_ratio5
5.54

[const]
antrieb_getr_ratio6
4.45

[const]
antrieb_getr_ratio7
3.44

[const]
antrieb_getr_ratio8
2.7

[const]
antrieb_getr_ratio9
2.08

[const]
antrieb_getr_ratio10
1.63

[const]
antrieb_getr_ratio11
1.27

[const]
antrieb_getr_ratio12
1.00

' Throttle restrictor (default: 1.0 if gear doesn't have restriction) - by krtz07

[const]
antrieb_getr_ratio1_loss
0.65

[const]
antrieb_getr_ratio2_loss
0.85

[const]
antrieb_getr_ratio3_loss
1

[const]
antrieb_getr_ratio4_loss
1

[const]
antrieb_getr_ratio5_loss
1

[const]
antrieb_getr_ratio6_loss
1

[const]
antrieb_i_achse
3.08

[const]
antrieb_kupp_Mmax_haft
2400

[const]
antrieb_kupp_Mmax_gleit
2400

[const]
gear_efficiency
0.88


[newcurve]
clutch_friction_2

[pnt]
650
1


[pnt]
1800
0


[newcurve]
retarder_stufe1

[pnt]
15
0

[pnt]
32
3250

[newcurve]
retarder_fadein

[pnt]
0
0.5

[pnt]
0.4
1.5

[pnt]
0.6
1