[const]
engine_J
3.7

[const]
engine_speedcontrol
0

[const]
engine_e-gas
1

[const]
engine_ASR
1

[const]
engine_governed_idle_RPM
700

[const]
engine_power_idle
32710

[const]
engine_coldM
-300

[newcurve]
engine_M_maxThrottle

[pnt]
50
0

[pnt]
300
400

[pnt]
592
700

[pnt]
600
710

[pnt]
1000
840

[pnt]
1400
895

[pnt]
1700
860

[pnt]
1900
830

[pnt]
2100
800

[pnt]
2250
740

[pnt]
2350
670

[pnt]
2400
0

[newcurve]
engine_M_minThrottle

[pnt]
50
0

[pnt]
300
250

[pnt]
592
50

[pnt]
700
0

[pnt]
1000
-150

[pnt]
2400
-250

[newcurve]
engine_M_minT900

[pnt]
50
0

[pnt]
300
250

[pnt]
592
50

[pnt]
900
0

[pnt]
1000
-150

[pnt]
2400
-250

[newcurve]
engine_M_minT1000

[pnt]
50
0

[pnt]
300
250

[pnt]
592
50

[pnt]
1000
0

[pnt]
1500
-200

[pnt]
2400
-250

[newcurve]
engine_efficiency_rpm

[pnt]
0
0

[pnt]
600
0.55

[pnt]
1200
0.45

[pnt]
1700
0.45

[pnt]
2300
0.2

[newcurve]
engine_efficiency_throttle

[pnt]
0
1.3

[pnt]
0.8
1

[pnt]
1
1.2

[const]
engine_fuel_value
20.5
9.97
Heizwert Diesel: 11.8 kWh/kg mit Dichte 0.845 kg/l verrechnet

[const]
engine_tank_capacity
40


Температура при которой включается вентилятор
[const]
luefterthermostat_opn
86

Температура при которой выключается вентилятор
[const]
luefterthermostat_cls
80

Температура при которой открывается термостат
[const]
kuehlerthermostat_opn
93

Температура при которой закрывается термостат
[const]
kuehlerthermostat_cls
80

[newcurve]
kuehlwassersmoke

[pnt]
0
0

[pnt]
105
0

[pnt]
115
100


[const]
engine_Qrate_engine_factor
1.2

[const]
engine_Qrate_cooling_factor
300

[const]
engine_Qrate_fan_factor
1.15

[const]
engine_Qrate_veloc_factor_basic
200

[const]
engine_Qrate_veloc_factor
4

[const]
engine_cvm_engine
600000

[const]
engine_cvm_envir
10000