Getriebeversion:
2: Retarder in 1st gear, neutral shift ### From generation 3 / 3E this was no longer the case
3: Retarder not in 1st gear, neutral shift
[const]
antrieb_getr_version
3

[const]
gearbox_version
5

[const]
engine_drehmomentsperre
1

Drehmomentsperre pro Gang einzeln definierbar. Werte unter 0.5 sind nicht empfohlen. 1 = keine Begrenzung 0.5 = Maximalbegrenzung
X= Gang
Y= Begrenzung
[newcurve]
antrieb_getr_torquerestriction

[pnt]
1
1

[pnt]
2
1

[pnt]
3
1

[pnt]
4
1

[const]
kickdown_reduction_factor
0.9

Schaltkraftglättung
[newcurve]
shift_smoothing

[pnt]
0
1

[pnt]
2
1

[newcurve]
downshift_smoothing

[pnt]
0
1

[pnt]
2
1

Kickdownfunktion: Ab Generation 5 ist Kickdown oftmals aus mehreren Gründen zwangsabgeschaltet.
[const]
kickdown_enable
1

SensoTop-System. Sorgt für dynamische Schaltpunkte besonders in Steigungen. 0 aus; 1 ein
[const]
SensoTop_enabled
1

Zeit für den Wechsel zwischen Retarder und Traktion (nur bei Getriebeversion 2)
[const]
antrieb_retarder_changetime
0.2

Mindestzeit, die eingekuppelt sein muss, bevor Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_gear_engaged_mintime
0.5

Geschwindigkeit, unterhalb der die Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_neutral_maxspeed
70

Bremsdruck in Pa, ab dem Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_neutral_brakepressure
170000

[const]
antrieb_kuppl_M_up_max
2400
    1800

[const]
antrieb_kuppl_M_up_min
750

[const]
antrieb_kuppl_M_dn_max
2400
    1800

[const]
antrieb_kuppl_M_dn_min
750

####################
Voith DIWA D864.5 / D
####################

[const]
antrieb_getr_ratioR
5.2

[const]
antrieb_getr_ratio1
1.43

[const]
antrieb_getr_ratio2
1.43

[const]
antrieb_getr_ratio3
1.00

[const]
antrieb_getr_ratio4
0.735

##########################
Antriebsachse
##########################
'Zur Auswahl stehen: 4.7; 5.2; 5.74; 5.77; 6.2; 6.5

[const]
antrieb_i_achse
6.143
    5.857

##########################
Schaltpunkte
##########################

###Gang 1######################

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd1
500

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd1
630

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd1
730

###Gang 2######################

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd2
470

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd2
600

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd2
710

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd2
955

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd2
1100

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd2
1500

###Gang 3#######################

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd3
900

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd3
1090

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd3
1400

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd3
1500

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd3
1500

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd3
2000

###Gang 4#######################

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd4
1200

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd4
1490

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd4
1900

###############################
Wandler/Retarder
###############################

[const]
antrieb_wandler_fillrate
1000
    5000

[const]
retarder_min_einschaltspeed
502

[const]
antrieb_retarder_startdelay
0.2

[newcurve]
retarder_stufe1
[pnt]
0
0
[pnt]
10
200
[pnt]
80
400

[newcurve]
retarder_stufe2
[pnt]
0
0
[pnt]
10
200
[pnt]
80
800

[newcurve]
retarder_stufe3
[pnt]
0
0
[pnt]
10
200
[pnt]
80
1200

[newcurve]
retarder_stufe4
[pnt]
0
0
[pnt]
10
200
[pnt]
80
1600

[const]
antrieb_gangwahlzeit
0.5

[const]
antrieb_neutralwahlzeit
0.1

[newcurve]
antrieb_wandler_lambda

[pnt]
-2
50

[pnt]
0
8.5

[pnt]
0.5
3.1

[pnt]
0.7
0

[newcurve]
antrieb_wandler_my

[pnt]
0
5
    4.65

[pnt]
0.6
1.4

[pnt]
0.7
0


[newcurve]
antrieb_reverse_torque_reduction

[pnt]
-450
0

[pnt]
0
1



[newcurve]
antrieb_wandler_lambda_r

[pnt]
0.2
-12

[pnt]
0.5
-8

[pnt]
1
-4

[pnt]
1.42857
0


[newcurve]
antrieb_wandler_my_r

[pnt]
0.2
5

[pnt]
1.42857
0


[newcurve]
wandler_throttle

[pnt]
0
1

[pnt]
0.1
0

[newcurve]
antrieb_wandler_lowrpmsoftness

[pnt]
575
0.55
    0.8

[pnt]
625
0.6
    1

[pnt]
1700
1

[newcurve]
antrieb_wandler_idleforce

[pnt]
0
0

[pnt]
575
1000

[newcurve]
wandler_idle_fadeout

[pnt]
0
1

[pnt]
10
0

[newcurve]
retarder_fadein

[pnt]
0
0.5

[pnt]
0.4
1.5

[pnt]
0.6
1

[const]
gear_efficiency
0.96

