###################################
Siemens VDO DTCO V1.2 Einstellungen
###################################
Allgemeine Daten zum Gerät

Zeitzone (Standard ist GMT+1 für Deutschland)
[const]
DTCO_Timezone
1

Sommerzeitaufschlag
[const]
DTCO_DST
0

###################################
Fahrerkarte
###################################
Fahrerdaten, welche sich auf der Fahrerkarte befinden

Gespeicherte Arbeitszeit in Sekunden. Maximal 10 Stunden gesetzlich erlaubt pro Tag.
Nach 4,5 Stunden (16200 Sekunden) muss eine Pause von 45 Minuten (2700 Sekunden) eingelegt werden.
[const]
DTCO_card_workingtime
0

Gespeicherte Pausenzeit in Sekunden. Entweder 45 Minuten komplett, oder es wird auf 30 + 15 Minuten aufgeteilt.
Gilt pro 10 Stunden Schicht.
Nach der vollen 10 Stunden Schicht sind 11 Stunden einzuhalten.
[const]
DTCO_card_restingtime
0

Gespeicherte Arbeitszeit für den Zeitraum von 2 Wochen. Maximal sind 90 Stunden möglich.
Maximal 56 Stunden in der ersten Woche, dann maximal 34 Stunden in der zweiten.
Wert muss manuell auf 0 gesetzt werden, wenn die 2 Wochen vergangen sind.
[const]
DTCO_card_continuousworkingtime
0

Letzte Kartenentnahme
Aufschlüsselung: TTMMJJ
[const]
DTCO_card_remove_datecode
150517

Uhrzeit in Sekunden
[const]
DTCO_card_remove_timecode
43200