Getriebeversion: 
1: Retarder nicht im 1. Gang, keine Neutralschaltung
2: Retarder im 1. Gang, Neutralschaltung
3: Retarder nicht im 1. Gang, Neutralschaltung
[const]
antrieb_getr_version
2

Zeit für den Wechsel zwischen Retarder und Traktion (nur bei Getriebeversion 2)
[const]
antrieb_retarder_changetime
0.6

Mindestzeit, die eingekuppelt sein muss, bevor Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_gear_engaged_mintime
2

Geschwindigkeit, unterhalb der die Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_neutral_maxspeed
70

Bremsdruck in Pa, ab dem Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_neutral_brakepressure
170000

[const]
antrieb_kuppl_M_up_max
1100

[const]
antrieb_kuppl_M_up_min
400

[const]
antrieb_kuppl_M_dn_max
1100

[const]
antrieb_kuppl_M_dn_min
500

[const]
antrieb_getr_ratio1
3.43

[const]
antrieb_getr_ratio2
2.01

[const]
antrieb_getr_ratio3
1.42

[const]
antrieb_getr_ratio4
1.0

[const]
antrieb_getr_ratio5
0.83

[const]
antrieb_getr_ratio6
0.59

[const]
antrieb_getr_ratioR
4.84

[const]
antrieb_i_achse
4.84


Die folgenden Werte beziehen sich auf die Drehzahl der Kardanwelle und sind somit unabhängig von Achsübersetzung und Reifengröße!
km/h zu Wellendrehzahl (Raddurchmesser=1.03, i_achse=5.74 =>Faktor 29.56

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd1
425

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd1
495

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd1
585

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd2
10

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd2
427

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd2
540

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd2
700

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd2
855

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd2
990

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd3
600

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd3
765

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd3
922

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd3
1000

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd3
1215

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd3
1395

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd4
800

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd4
1080

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd4
1305

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd4
1400

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd4
1710

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd4
1980

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd5
1150

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd5
1530

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd5
1845

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd5
9999

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd5
9999

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd5
9999

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd6
1450

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd6
2050

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd6
2475

[const]
antrieb_wandler_fillrate
1000
1000


[const]
retarder_min_einschaltspeed
200

[const]
antrieb_retarder_startdelay
0.2

[newcurve]
retarder_stufe1
[pnt]
0
0

[pnt]
3000
1273

[newcurve]
retarder_stufe2
[pnt]
0
0
[pnt]
10
291
[pnt]
20
582
[pnt]
30
874
[pnt]
40
1019
[pnt]
50
1165
[pnt]
60
1262
[pnt]
70
1359
[pnt]
80
1456

[newcurve]
retarder_stufe2

[pnt]
0
0

[pnt]
80
1456

[const]
antrieb_gangwahlzeit
0.5

[const]
antrieb_neutralwahlzeit
2

[newcurve]
antrieb_wandlung

[pnt]
-2
40

[pnt]
0
2.43

[pnt]
0.85
0.98

[pnt]
1
0.98

[pnt]
1.18
0.98

[pnt]
2.35
1.72

[pnt]
2.35
1.72

[pnt]
4.7
2.07

[newcurve]
antrieb_wandler_lambda

[pnt]
-2
40

[pnt]
0
7.7

[pnt]
0.5
2.8

[pnt]
0.7
1

[pnt]
0.97
1

[pnt]
1
0


[newcurve]
antrieb_wandler_my

[pnt]
0
2.43

[pnt]
0.3
1.8

[pnt]
0.6
1.2

[pnt]
0.7
0.98

[pnt]
0.97
0.98

[pnt]
1
0



[newcurve]
antrieb_wandler_lowrpmsoftness

[pnt]
0
0

[pnt]
1200
1



[newcurve]
retarder_fadein

[pnt]
0
0.5

[pnt]
0.4
1.5

[pnt]
0.6
1

[const]
gear_efficiency
0.95


'Actuator rate in 1/n per second (total range 0..1)

[const]
kickdown_stellglied_inc_rate
2

[const]
kickdown_stellglied_dec_rate
1

[const]
throttle_stellglied_inc_rate
1

[const]
throttle_stellglied_dec_rate
0.3

'minimum acceleration for upshift (m/s^2)

[const]
min_upshift_acceleration
-0.2

[const]
wandler_gr
0.6

[const]
wandler_r
0.2

[const]
retarder_ein
1.25

[const]
retarder_aus
10

[const]
m_max_1
0.56

[const]
m_max_2
0.68

[const]
m_max_3
0.90
