[const]
antrieb_getr_version
3

[const]
antrieb_ecomat_gears
5

[const]
lock_up_type
1

[const]
antrieb_hold_gear
0

[const]
antrieb_retarder_changetime
0.3

[const]
antrieb_gear_engaged_mintime
1

[const]
antrieb_neutral_maxspeed
100

[const]
antrieb_neutral_brakepressure
170000


[const]
Gear_change_time_UP
1.2

[const]
Gear_change_time_DN
0.55


[const]
antrieb_kuppl_M_up_max
900

[const]
antrieb_kuppl_M_up_min
180

[const]
antrieb_kuppl_M_dn_max
900

[const]
antrieb_kuppl_M_dn_min
160

L designates lock up
C designates Converter Mode

[const]
antrieb_getr_ratio1
3.74

[const]
antrieb_getr_ratio2
3.74

[const]
antrieb_getr_ratio3
2.37

[const]
antrieb_getr_ratio4
1.51

[const]
antrieb_getr_ratio5
1

[const]
antrieb_getr_ratio6
0.83

[const]
antrieb_i_achse
4.901

################Converter Gears lock up
[const]
antrieb_wandler_autoSwUpkickdnSpd1
211.21

[const]
antrieb_wandler_autoSwUpMaxdnSpd1
211.21

[const]
antrieb_wandler_autoSwUpMindnSpd1
211.21

[const]
antrieb_wandler_autoSwDnkickdnSpd1
211.21

[const]
antrieb_wandler_autoSwDnMaxdnSpd1
211.21

[const]
antrieb_wandler_autoSwDnMindnSpd1
211.21


[const]
antrieb_wandler_autoSwUpkickdnSpd2
213.88

[const]
antrieb_wandler_autoSwUpMaxdnSpd2
213.88

[const]
antrieb_wandler_autoSwUpMindnSpd2
213.88

[const]
antrieb_wandler_autoSwDnkickdnSpd2
211.21

[const]
antrieb_wandler_autoSwDnMaxdnSpd2
211.21

[const]
antrieb_wandler_autoSwDnMindnSpd2
211.21

######################Mechincal gears

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd1
401.03

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd1
401.03

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd1
467.87


[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd2
213.87

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd2
213.87

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd2
213.87


[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd2
401.03

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd2
401.03

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd2
467.87


[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd3
316.42

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd3
316.42

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd3
337.52

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd3
632.85

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd3
632.85

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd3
738.32


[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd4
496.64

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd4
496.64

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd4
529.75

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd4
993.28

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd4
993.28

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd4
1158.82


[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd5
749.92

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd5
749.92

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd5
799.92

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd5
99999

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd5
99999

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd5
99999


[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd6
99999

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd6
99999

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd6
99999


[const]
antrieb_getr_manualMaxSpd1
659.025788

[const]
antrieb_getr_manualMaxSpd2
1144.278607

[const]
antrieb_getr_manualMaxSpd3
1708.391608


[const]
antrieb_LBSS_Sensitivity
0.9

[const]
antrieb_wandler_fillrate
5000

[const]
second_gear_start
0


[const]
retarder_min_einschaltspeed
102


[const]
antrieb_retarder_startdelay
0.3

[newcurve]
retarder_stufe1
[pnt]
0
0.2
[pnt]
0.4
0.8


[newcurve]
retarder_stufe2
[pnt]
0
0
[pnt]
10
291
[pnt]
20
582
[pnt]
30
874
[pnt]
40
1019
[pnt]
50
1165
[pnt]
60
1262
[pnt]
70
1359
[pnt]
80
1456

[newcurve]
retarder_stufe3
[pnt]
0
0
[pnt]
10
291
[pnt]
20
582
[pnt]
30
1068
[pnt]
40
1554
[pnt]
50
1845
[pnt]
60
1942
[pnt]
70
1991
[pnt]
80
2039

[newcurve]
retarder_stufe4
[pnt]
0
0
[pnt]
10
291
[pnt]
20
582
[pnt]
30
968
[pnt]
40
1854
[pnt]
50
2600
[pnt]
60
2885
[pnt]
70
3011
[pnt]
80
3142




[const]
antrieb_gangwahlzeit
0.5

[const]
antrieb_neutralwahlzeit
0.1

[newcurve]
antrieb_wandler_lambda

[pnt]
-2
10

[pnt]
-0.1
8.6

[pnt]
0
8.6

[pnt]
0.9
1.2

[pnt]
1
1





[newcurve]
antrieb_wandler_my

[pnt]
0
2.16

[pnt]
0.9
1

[pnt]
1.0
1

[const]
Topodyn_stellglied_inc_rate
0.4

[const]
Topodyn_stellglied_dec_rate
0.4

[const]
kickdown
1



[newcurve]
antrieb_reverse_torque_reduction

[pnt]
-220
0

[pnt]
0
1



[newcurve]
antrieb_wandler_lambda_r

[pnt]
0.2
-12

[pnt]
0.5
-8

[pnt]
1
-4

[pnt]
1.42857
0


[newcurve]
antrieb_wandler_my_r

[pnt]
0.2
5

[pnt]
1.42857
0


[newcurve]
antrieb_wandler_lowrpmsoftness

[pnt]
0
0

[pnt]
750
0

[pnt]
770
1

[pnt]
900
2


[newcurve]
retarder_fadein

[pnt]
0
0


[pnt]
1
1

[const]
gear_efficiency
0.95


'Actuator rate in 1/n per second (total range 0..1)

[const]
kickdown_stellglied_inc_rate
2

[const]
kickdown_stellglied_dec_rate
1

[const]
throttle_stellglied_inc_rate
1

[const]
throttle_stellglied_dec_rate
0.3

'minimum acceleration for upshift (m/s^2)

[const]
min_upshift_acceleration
-0.2

[const]
partialthrottle_rate
0.4

[const]
partialthrottle_rate_Dn
0.35

For extremely powerful engines - No longer implemented on the 1st gear see antrieb_throttle_limitor_1st
[const]
throttleinjection_governor
1


[const]
throttleinjection_governor_1C
1

[const]
throttleinjection_governor_1_C
0.56

Gear 1 torque restrictor 
[const]
throttleinjection_governor_1l
1

Gear 2 torque restrictor 
[const]
throttleinjection_governor_2
1

Gear 3 torque restrictor 
[const]
throttleinjection_governor_3
1

[const]
throttleinjection_governor_4
1

[const]
throttleinjection_governor_5
1

[const]
throttleinjection_governor_6
1



[const]
ShiftPattern
2


[newcurve]
antrieb_throttle_limitor_1st


[pnt]
340
0.8

[pnt]
350
0.45

[pnt]
365
0.45

[pnt]
375
1

Sound Pitch Expiremential
[newcurve]
gearpitch_1

[pnt]
0
0


[pnt]
12
96.8



[pnt]
16
120