Build Date 1.12.2012
Consist file by Krtz07 optimized by Poweredbycng

[const]
veh_mass
10930

Getriebeversion: 
1: Retarder nicht im 1. Gang, keine Neutralschaltung
2: Retarder im 1. Gang, Neutralschaltung
3: Retarder nicht im 1. Gang, Neutralschaltung

[const]
antrieb_getr_version
3


1: Torque converter will lock up in first gear
2: Torque converter will lock up in second gear

[const]
lock_up_type
1


1: ZF 6 AP 1000 B
2: ZF 6 AP 1200 B
3: ZF 6 AP 1400 B
4: ZF 6 AP 1700 B
5: ZF 6 AP 2000 B

[const]
antrieb_ecolife_class
2

[const]
Kickdown_Enable
0

Zeit für den Wechsel zwischen Retarder und Traktion (nur bei Getriebeversion 2)
[const]
antrieb_retarder_changetime
0.6 


[const]
rpmdownshift_retarder_activated
1100

Mindestzeit, die eingekuppelt sein muss, bevor Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_gear_engaged_mintime
0.1

Geschwindigkeit, unterhalb der die Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_neutral_maxspeed
120

Bremsdruck in Pa, ab dem Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_neutral_brakepressure
170000


[const]
antrieb_kuppl_M_up_max
1000

[const]
antrieb_kuppl_M_up_min
300

[const]
antrieb_kuppl_M_dn_max
1000

[const]
antrieb_kuppl_M_dn_min
300


[const]
antrieb_kuppl_M_up_max_1
1200

[const]
antrieb_kuppl_M_up_min_1
300

[const]
antrieb_kuppl_M_dn_max_1
1200

[const]
antrieb_kuppl_M_dn_min_1
300


[const]
antrieb_kuppl_M_up_max_2
1400

[const]
antrieb_kuppl_M_up_min_2
200

[const]
antrieb_kuppl_M_dn_max_2
1400

[const]
antrieb_kuppl_M_dn_min_2
200


[const]
antrieb_kuppl_M_up_max_3
1700

[const]
antrieb_kuppl_M_up_min_3
400

[const]
antrieb_kuppl_M_dn_max_3
1700

[const]
antrieb_kuppl_M_dn_min_3
400


[const]
antrieb_kuppl_M_up_max_4
2000

[const]
antrieb_kuppl_M_up_min_4
1100

[const]
antrieb_kuppl_M_dn_max_4
2000

[const]
antrieb_kuppl_M_dn_min_4
1200

[const]
antrieb_getr_ratioR
-4.24

[const]
antrieb_getr_ratio1
3.364


[const]
antrieb_getr_ratio2
1.909

[const]
antrieb_getr_ratio3
1.421

[const]
antrieb_getr_ratio4
1.00

[const]
antrieb_getr_ratio5
0.72

[const]
antrieb_getr_ratio6
0.615

[const]
antrieb_i_achse
5.74

Die folgenden Werte beziehen sich auf die Drehzahl der Kardanwelle und sind somit unabhängig von Achsübersetzung und Reifengröße!
km/h zu Wellendrehzahl (Raddurchmesser=1.03, i_achse=5.74 =>Faktor 29.56

## lock up and unlock controls for torque converter 


[const]
wandler1ockup_1_SwDnkickdn
328

[const]
wandler1ockup_1_SwDnMaxSpd
257

[const]
wandler1ockup_1_SwDnMinSpd
218

[const]
wandler1ockup_1_SwUpkickdn
238

[const]
wandler1ockup_1_SwUpMaxSpd
297

[const]
wandler1ockup_1_SwUpMinSpd
238


###########################

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd1
251

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd1
408

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd1
615

##########################

Shift Points Second gear 

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd2
200

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd2
250

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd2
476

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd2
576.2179151


[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd2
720

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd2
1100.052383



#########################

shift Points for 3


[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd3
527.7973258


[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd3
593.947924


[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd3
890.921886




[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd3
774.1027445


[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd3
967


[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd3
1477



shift Points for 4


[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd4
750

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd4
844

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd4
1266


[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd4
1100


[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd4
1375

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd4
2100




shift Points for 5


[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd5
1041.666667


[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd5
1172.222222


[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd5
1758.333333

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd5
1527.777778



[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd5
1909.722222



[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd5
2916.666667



shift Points for 6

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd6
1219.512195


[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd6
1372.357724


[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd6
2558.536585





[const]
antrieb_wandler_fillrate
1500


[const]
retarder_min_einschaltspeed
302

[const]
antrieb_retarder_startdelay
0.2

[newcurve]
retarder_stufe1

[pnt]
5
0
[pnt]
15
291
[pnt]
20
582
[pnt]
30
795

[pnt]
50
1000

[pnt]
70
1456

[pnt]
90
1820
											   o

[newcurve]
retarder_stufe2
[pnt]
0
0
[pnt]
0.35
1


[newcurve]
retarder_stufe3
[pnt]
0
0
[pnt]
10
291
[pnt]
20
582
[pnt]
30
1068
[pnt]
40
1554
[pnt]
50
1845
[pnt]
60
1942
[pnt]
70
1991
[pnt]
80
2039

[newcurve]
retarder_stufe4
[pnt]
0
0
[pnt]
10
291
[pnt]
20
582
[pnt]
30
968
[pnt]
40
1854
[pnt]
50
2600
[pnt]
60
2885
[pnt]
70
3011
[pnt]
80
3142

[const]
antrieb_gangwahlzeit
0.5

[const]
antrieb_neutralwahlzeit
0.1

[newcurve]
antrieb_wandler_lambda

[pnt]
-2
18

[pnt]
-0.5
8.6

[pnt]
0
8.6

[pnt]
0.66
4.2

[pnt]
1
0

[newcurve]
antrieb_wandler_my

[pnt]
0
2.36


[pnt]
0.9
1

[pnt]
0.95
0.95

[pnt]
1.0
0


[newcurve]
throttle_map

[pnt]
0
0

[pnt]
0.5
0

[pnt]
0.85
1 


[newcurve]
retarder_brake

[pnt]
0
0.33

[pnt]
0.35
1



[newcurve]
antrieb_reverse_torque_reduction

[pnt]
-220
0

[pnt]
0
1



[newcurve]
antrieb_wandler_lambda_r

[pnt]
0.2
-12

[pnt]
0.5
-8

[pnt]
1
-4

[pnt]
1.42857
0


[newcurve]
antrieb_wandler_my_r

[pnt]
0.2
5

[pnt]
0.5
3

[pnt]
1.42857
0


[newcurve]
antrieb_force_2

[pnt]
0.5
0

[pnt]
1
1


[newcurve]
antrieb_wandler_lowrpmsoftness

[pnt]
700
0.4

[pnt]
1000
1


[newcurve]
engine_braking_mod

[pnt]
0
-1

[pnt]
1
-2



[newcurve]
retarder_fadein

[pnt]
0
0

[pnt]
0.2
1

[const]
gear_efficiency
0.845


[const]
kickdown_stellglied_inc_rate
2

[const]
kickdown_stellglied_dec_rate
1

[const]
throttle_stellglied_inc_rate
2

[const]
throttle_stellglied_dec_rate
0.3

[const]
clutch_throttle_stellglied_inc_rate
1

[const]
clutch_throttle_stellglied_dec_rate
0.3

'minimum acceleration for upshift (m/s^2)

[const]
min_upshift_acceleration
-0.1

0.6 = 20% throttle if lock up is engaged , 0.5 is Null , <0.5 is engine braking > 0.5 is throttle

[const]
partialthrottle_rate
0.33 

[const]
partial_throttleinjection_governor
900

[const]
throttleinjection_governor_R
300
[const]
throttleinjection_governor_1
0



Gear 2 torque restrictor 
[const]
throttleinjection_governor_2
0


Gear 3 torque restrictor 
[const]
throttleinjection_governor_3
0

[const]
throttleinjection_governor_4
0

[const]
throttleinjection_governor_5
0

[const]
throttleinjection_governor_6
0


[const]
antrieb_hold_gear
0.5


##topodyn controls

[const]
antrieb_topodyn_enable
1

Mass of vehicle 

[const]
antrieb_topodyn_mass
10930


0 is more sensitive... 1 is less
[const]
antrieb_topodyn_sensitivity
0.85





[newcurve]
clutch_friction

[pnt]
0
500

[pnt]
1000
750


[newcurve]
retarder_p

[pnt]
0.05
0
[pnt]
0.3
1

[newcurve]
M_Wheel_schaltmoment

[pnt]
-1
600


[pnt]
-0.3
100

