ZF GS 1010BO by Krtz07


[const]
numgears_fw
6

[const]
antrieb_Clutch
1

[const]
antrieb_getr_ratioR
-5.8

[const]
antrieb_getr_ratio1
5.8

[const]
antrieb_getr_ratio2
3.5

[const]
antrieb_getr_ratio3
2.25

[const]
antrieb_getr_ratio4
1.7

[const]
antrieb_getr_ratio5
1.2

[const]
antrieb_getr_ratio6
0.8

' Throttle restrictor (default: 1.0 if gear doesn't have restriction) - by krtz07

[const]
antrieb_getr_ratio1_loss
0.65

[const]
antrieb_getr_ratio2_loss
0.85

[const]
antrieb_neutralwahlzeit
0.1

[const]
antrieb_getr_ratio3_loss
1

[const]
antrieb_getr_ratio4_loss
1

[const]
antrieb_getr_ratio5_loss
1

[const]
antrieb_getr_ratio6_loss
1

[const]
antrieb_i_achse
3.91

[const]
antrieb_kupp_Mmax_haft
1300

[const]
antrieb_kupp_Mmax_gleit
1000

[const]
gear_efficiency
0.65