Build Date 4.22.2011
Getriebeversion: 
1: Retarder nicht im 1. Gang, keine Neutralschaltung
2: Retarder im 1. Gang, Neutralschaltung
3: Retarder nicht im 1. Gang, Neutralschaltung
[const]
antrieb_getr_version
1

Zeit für den Wechsel zwischen Retarder und Traktion (nur bei Getriebeversion 2)
[const]
antrieb_retarder_changetime
0.6

Mindestzeit, die eingekuppelt sein muss, bevor Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_gear_engaged_mintime
1

Geschwindigkeit, unterhalb der die Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_neutral_maxspeed
0

Bremsdruck in Pa, ab dem Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_neutral_brakepressure
170000


[const]
antrieb_kuppl_M_up_maxh
929

[const]
antrieb_kuppl_M_up_minh
229

[const]
antrieb_kuppl_M_dn_maxh
929

[const]
antrieb_kuppl_M_dn_minh
329


[const]
antrieb_kuppl_M_up_max
1245

[const]
antrieb_kuppl_M_up_min
400

[const]
antrieb_kuppl_M_dn_max
1245

[const]
antrieb_kuppl_M_dn_min
500

[const]
antrieb_hold_gear
0.8

L designates lock up
C designates Converter Mode

[const]
antrieb_getr_ratioR
-5.05 
[const]
antrieb_getr_ratio1
3.49

[const]
antrieb_getr_ratio2
1.86

[const]
antrieb_getr_ratio3
1.41

[const]
antrieb_getr_ratio4
1.00

[const]
antrieb_getr_ratio5
0.75

[const]
antrieb_getr_ratio6
0.65

Lock up Fouth Gear

[const]
antrieb_i_achse
4.63


Die folgenden Werte beziehen sich auf die Drehzahl der Kardanwelle und sind somit unabhängig von Achsübersetzung und Reifengröße!
km/h zu Wellendrehzahl (Raddurchmesser=1.03, i_achse=5.74 =>Faktor 29.56

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd1
403.0659026


[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd1
403.0659026


[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd1
505




Shift Points for 2C
Shifts down into 1C to avoid stalling

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd2
400.0659026


[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd2
400.0659026

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd2
470.0659026

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd2
678.9247311827956989247311827957

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd2
758.9247311827956989247311827957


[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd2
800




Shift Points for 2L Shifts down into 2C




[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd3
500
[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd3
650

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd3
650

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd3
700



[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd3
913


[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd3
1102



shift Points for 3


[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd4
850

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd4
850

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd4
988

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd4
1150



[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd4
1232



[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd4
1433





[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd5
1100

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd5
1200

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd5
1277

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd5
1700


[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd5
1700


[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd5
1900



[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd6
1333.333333


[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd6
1333.333333


[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd6
1850


[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd6
3450


[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd6
3700


[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd6
3333


[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd7
1333.333333


[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd7
1633.333333


[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd7
2300










[const]
antrieb_wandler_fillrate
5000


[const]
retarder_min_einschaltspeed
302

[const]
Torque_Converter_Slippage
0.77

[const]
antrieb_retarder_startdelay
0.2

[newcurve]
retarder_stufe1
[pnt]
0
0

[pnt]
500
1490


[newcurve]
retarder_stufe2
[pnt]
0
0
[pnt]
10
194
[pnt]
20
488
[pnt]
80
2170

[newcurve]
retarder_stufe3
[pnt]
0
0
[pnt]
10
291
[pnt]
20
582
[pnt]
30
1068
[pnt]
40
1554
[pnt]
50
1845
[pnt]
60
1942
[pnt]
70
1991
[pnt]
80
2039

[newcurve]
retarder_stufe4
[pnt]
0
0
[pnt]
10
291
[pnt]
20
582
[pnt]
30
968
[pnt]
40
1854
[pnt]
50
2600
[pnt]
60
2885
[pnt]
70
3011
[pnt]
80
3142




[const]
antrieb_gangwahlzeit
0.5

[const]
antrieb_neutralwahlzeit
0.1

[newcurve]
antrieb_wandler_lambda

[pnt]
-2
100

[pnt]
-0.310
8.6

[pnt]
0
4.6


[pnt]
0.2
8.6


[pnt]
0.85
3.1

[pnt]
0.95
1.1

[pnt]
1
0

[newcurve]
antrieb_wandler_my

[pnt]
0
2.2

[pnt]
0.9
1.1

[pnt]
1.0
1




[newcurve]
antrieb_reverse_torque_reduction

[pnt]
-220
0

[pnt]
0
1



[newcurve]
antrieb_wandler_lambda_r

[pnt]
0.2
-12

[pnt]
0.5
-8

[pnt]
1
-4

[pnt]
1.42857
0


[newcurve]
antrieb_wandler_my_r

[pnt]
0.2
5

[pnt]
1.42857
0


[newcurve]
antrieb_wandler_lowrpmsoftness

[pnt]
0
0.4

[pnt]
1000
1



[newcurve]
retarder_fadein

[pnt]
0
0.5

[pnt]
0.4
1.5

[pnt]
0.6
1

[const]
gear_efficiency
0.85


'Actuator rate in 1/n per second (total range 0..1)

[const]
kickdown_stellglied_inc_rate
2

[const]
kickdown_stellglied_dec_rate
1

[const]
throttle_stellglied_inc_rate
1

[const]
throttle_stellglied_dec_rate
0.3

'minimum acceleration for upshift (m/s^2)

[const]
min_upshift_acceleration
-0.2

[const]
partialthrottle_rate
0.6

[const]
throttleinjection_governor
1

[const]
throttleinjection_governor_R
400

[const]
throttleinjection_governor_1
0


Gear 2 torque restrictor 
[const]
throttleinjection_governor_2
0

Gear 3 torque restrictor 
[const]
throttleinjection_governor_3
0

[const]
throttleinjection_governor_4
0

[const]
throttleinjection_governor_5
0

[const]
throttleinjection_governor_6
0

