Getriebeversion:
2: Retarder im 1. Gang, Neutralschaltung ###Ab Generation 3/3E war dies nicht mehr der Fall
3: Retarder nicht im 1. Gang, Neutralschaltung
[const]
antrieb_getr_version
3

[const]
gear_start_second
1

Drehmomentsperre pro Gang einzeln definierbar. Werte unter 0.5 sind nicht empfohlen. 1 = keine Begrenzung 0.5 = Maximalbegrenzung
X= Gang
Y= Begrenzung
[newcurve]
antrieb_getr_torquerestriction

[pnt]
1
0.7

[pnt]
2
0.4

[pnt]
3
0.6

[pnt]
4
0.7

[pnt]
5
0.8

[pnt]
6
0.9

[pnt]
7
1

[newcurve]
throttle_govern

[pnt]
0
0

[pnt]
0.75
0

[pnt]
1.5
1

[newcurve]
leistungsruecknahme

[pnt]
0
1

[pnt]
0.75
1

[pnt]
1.5
0.1

[newcurve]
Drehmoment_einblenden

[pnt]
0
1

[pnt]
0.1
0

[pnt]
0.5
0

[pnt]
1
1

Zeit für den Wechsel zwischen Retarder und Traktion (nur bei Getriebeversion 2)
[const]
antrieb_retarder_changetime
0.2

Mindestzeit, die eingekuppelt sein muss, bevor Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_gear_engaged_mintime
0.5

Geschwindigkeit, unterhalb der die Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_neutral_maxspeed
70

Bremsdruck in Pa, ab dem Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_neutral_brakepressure
170000

[const]
antrieb_kuppl_M_up_max
1300

[const]
antrieb_kuppl_M_up_min
600

[const]
antrieb_kuppl_M_dn_max
1300

[const]
antrieb_kuppl_M_dn_min
600

####################
Voith DIWA D864.5 / D
####################

[const]
antrieb_getr_ratio1
1.36

[const]
antrieb_getr_ratio2
7.05

[const]
antrieb_getr_ratio3
4.13

[const]
antrieb_getr_ratio4
2.52

[const]
antrieb_getr_ratio5
1.59

[const]
antrieb_getr_ratio6
1.00

[const]
antrieb_getr_ratio7
0.78

##########################
Antriebsachse
##########################
'Zur Auswahl stehen: 4.7; 5.2; 5.74; 5.77; 6.2; 6.5

[const]
antrieb_i_achse
5.74

##########################
Schaltpunkte
##########################

###Gang 1 Wandler######################

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd1
390

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd1
400

###Gang 1 Fest######################

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd2
90

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd2
100

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd2
300

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd2
300

###Gang 2#######################

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd3
150

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd3
200

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd3
510

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd3
510

###Gang 3#######################

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd4
240

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd4
400

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd4
830

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd4
830

###Gang 4#######################

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd5
380

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd5
700

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd5
1320

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd5
1320

###Gang 5#######################

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd6
600

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd6
1200

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd6
2100

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd6
2100

###Gang 6#######################

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd7
770

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd7
1900

###############################
Wandler/Retarder
###############################

[const]
antrieb_wandler_fillrate
5000

[const]
retarder_min_einschaltspeed
502

[const]
antrieb_retarder_startdelay
0.2

[newcurve]
retarder_stufe1
[pnt]
0
0
[pnt]
10
194
[pnt]
20
388
[pnt]
30
407
[pnt]
40
485
[pnt]
50
641
[pnt]
60
854
[pnt]
70
990
[pnt]
80
1165

[newcurve]
retarder_stufe2
[pnt]
0
0
[pnt]
10
291
[pnt]
20
582
[pnt]
30
874
[pnt]
40
1019
[pnt]
50
1165
[pnt]
60
1262
[pnt]
70
1359
[pnt]
80
1456

[newcurve]
retarder_stufe3
[pnt]
0
0
[pnt]
10
291
[pnt]
20
582
[pnt]
30
1068
[pnt]
40
1554
[pnt]
50
1845
[pnt]
60
1942
[pnt]
70
1991
[pnt]
80
2039

[newcurve]
retarder_stufe4
[pnt]
0
0
[pnt]
10
291
[pnt]
20
582
[pnt]
30
1068
[pnt]
40
1654
[pnt]
50
1845
[pnt]
60
2500
[pnt]
70
2747
[pnt]
80
2857

[const]
antrieb_gangwahlzeit
0.5

[const]
antrieb_neutralwahlzeit
0.1

[newcurve]
antrieb_wandler_lambda

[pnt]
0
20

[pnt]
0.3
4

[newcurve]
antrieb_wandler_my

[pnt]
0
3

[pnt]
0.3
3

[pnt]
0.7
2


[newcurve]
antrieb_reverse_torque_reduction

[pnt]
-150
0

[pnt]
0
1



[newcurve]
antrieb_wandler_lambda_r

[pnt]
0.2
-12

[pnt]
0.5
-8

[pnt]
1
-4

[pnt]
1.42857
0


[newcurve]
antrieb_wandler_my_r

[pnt]
0.2
5

[pnt]
1.42857
0


[newcurve]
antrieb_wandler_lowrpmsoftness

[pnt]
0
1

[pnt]
1000
1



[newcurve]
retarder_fadein

[pnt]
0
0.5

[pnt]
0.4
1.5

[pnt]
0.6
1

[const]
gear_efficiency
0.96


'Actuator rate in 1/n per second (total range 0..1)

[const]
kickdown_stellglied_inc_rate
2

[const]
kickdown_stellglied_dec_rate
1

[const]
throttle_stellglied_inc_rate
1

[const]
throttle_stellglied_dec_rate
0.3

'minimum acceleration for upshift (m/s^2)

[const]
min_upshift_acceleration
-0.2
