Getriebeversion:
1: Retarder nicht im 1. Gang, keine Neutralschaltung
2: Retarder im 1. Gang, Neutralschaltung
3: Retarder nicht im 1. Gang, Neutralschaltung

[const]
antrieb_getr_version
2

Zeit für den Wechsel zwischen Retarder und Traktion (nur bei Getriebeversion 2)
[const]
antrieb_retarder_changetime
0.6

Mindestzeit, die eingekuppelt sein muss, bevor Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_gear_engaged_mintime
2

Geschwindigkeit, unterhalb der die Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_neutral_maxspeed
100

Bremsdruck in Pa, ab dem Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_neutral_brakepressure
170000

[const]
antrieb_kuppl_M_up_max
1200

[const]
antrieb_kuppl_M_up_min
500

[const]
antrieb_kuppl_M_dn_max
1000

[const]
antrieb_kuppl_M_dn_min
500

[const]
antrieb_getr_ratio1
3.43

[const]
antrieb_getr_ratio2
2.01

[const]
antrieb_getr_ratio3
1.42

[const]
antrieb_getr_ratio4
1.00

[const]
antrieb_getr_ratio5
0.83

[const]
antrieb_getr_ratio6
0.59

[const]
antrieb_i_achse
5.13

[const]
antrieb_i_achse_hp
6.20

Die folgenden Werte beziehen sich auf die Drehzahl der Kardanwelle und sind somit unabhängig von Achsübersetzung und Reifengröße!
km/h zu Wellendrehzahl (Raddurchmesser=1.03, i_achse=5.74 =>Faktor 29.56

--------------------------------------- Prevodové stupne ---------------------------------------

	Stupeň 1
[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd1
437

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd1
522

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd1
641

	Stupeň 2
[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd2
498

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd2
597

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd2
796

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd2
746

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd2
896

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd2
1095

	Stupeň 3
[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd3
704

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd3
845

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd3
1127

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd3
1056

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd3
1268

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd3
1549

	Stupeň 4
[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd4
1000

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd4
1200

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd4
1600

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd4
1500

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd4
1800

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd4
2200

	Stupeň 5
[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd5
1205

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd5
1446

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd5
1928

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd5
1807

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd5
2169

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd5
2651

	Stupeň 6
[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd6
1695

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd6
2034

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd6
2712

[const]
antrieb_wandler_fillrate
2760

[const]
retarder_min_einschaltspeed
102

[const]
antrieb_retarder_startdelay
0.3

[newcurve]
retarder_stufe1

[pnt]
0
0

[pnt]
10
194

[pnt]
20
388

[pnt]
30
407

[pnt]
40
485

[pnt]
50
641

[pnt]
60
854

[pnt]
70
990

[pnt]
80
1165

[newcurve]
retarder_stufe2

[pnt]
0
0

[pnt]
10
291

[pnt]
20
582

[pnt]
30
874

[pnt]
40
1019

[pnt]
50
1165

[pnt]
60
1262

[pnt]
70
1359

[pnt]
80
1456

[newcurve]
retarder_stufe3

[pnt]
0
0

[pnt]
10
600

[pnt]
20
1000

[pnt]
30
1500

[pnt]
40
1800

[pnt]
50
2000

[pnt]
60
2200

[pnt]
70
2400

[pnt]
80
2600

[newcurve]
retarder_stufe4

[pnt]
0
0

[pnt]
10
1000

[pnt]
20
1500

[pnt]
30
1900

[pnt]
40
2050

[pnt]
50
2250

[pnt]
60
2500

[pnt]
70
2700

[pnt]
80
3000

[const]
antrieb_gangwahlzeit
0.5

[const]
antrieb_neutralwahlzeit
0.1

[newcurve]
antrieb_wandler_lambda

[pnt]
-2
50

[pnt]
0
8.5

[pnt]
0.5
3.1

[pnt]
0.7
0

[newcurve]
antrieb_wandler_my

[pnt]
0
5
4.65

[pnt]
0.6
1.4

[pnt]
0.7
0

[newcurve]
antrieb_reverse_torque_reduction

[pnt]
-300
0

[pnt]
0
1

[newcurve]
antrieb_wandler_lambda_r

[pnt]
0.2
-12

[pnt]
0.5
-8

[pnt]
1
-4

[pnt]
1.42857
0

[newcurve]
antrieb_wandler_my_r

[pnt]
0.2
5

[pnt]
1.5
0

[newcurve]
antrieb_wandler_lowrpmsoftness

[pnt]
0
0

[pnt]
600
1

[pnt]
2800
1

[newcurve]
retarder_fadein

[pnt]
0
0.5

[pnt]
0.5
1.5

[pnt]
1
3

[const]
gear_efficiency
0.98

'Actuator rate in 1/n per second (total range 0..1)

[const]
kickdown_stellglied_inc_rate
2

[const]
kickdown_stellglied_dec_rate
1

[const]
throttle_stellglied_inc_rate
1

[const]
throttle_stellglied_dec_rate
0.5

'minimum acceleration for upshift (m/s^2)

[const]
min_upshift_acceleration
-0.3

[const]
partialthrottle_rate
0.4

[const]
partialthrottle_rate_Dn
0.35

[const]
throttleinjection_governor
1

[const]
retarder_v_brzde
1

[const]
kickdown
1

[const]
MAX_RPM
2760